# Dit bestand is aangemaakt door de Printer Status Monitor.
#
# Als de instelling van het IP-adres van de printer-controller wordt
# veranderd, wordt vaak in het dialoogvenster aangegeven: "Geen
# antwoord. Controleer dat het opgegeven IP-adres juist is."
# Als u de printer wilt volgen, verlaat u de printer status monitor,
# voert u de bediening van A tot en met D als volgt uit, en start u
# de printer status monitor op.
#
# A. Controleer of de printer van stroom wordt voorzien of niet.
# B. Controleer het IP-adres terwijl de netspanning is
#    ingeschakeld.  Als u niet weet hoe u het IP-adres
#    kunt controleren, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing
#    van uw printer of neem contact op met uw
#    netwerkbeheerder.
# C.  Als u LPR-software of de LPR-poort onder NT gebruikt, 
#    1. Dubbelklik het pictogram "Mijn Computer" en dubbelklik het
#       "Printer" pictogram.
#    2. Klik met de rechter muisknop op het pictogram van de printer,
#       en kies "Eigenschappen".
#    3. Voor "Afdrukken naar poort" op het "Details" tabblad (in
#       geval van NT, "Afdrukken naar de volgende poort(en)." op
#       "Poorten"), kiest u de poort met het juiste IP-adres.
# D. Voor "Afdrukken naar poort", wanneer u LPR-software gebruikt
#    die geen gebruik maakt van het IP-adres, of van afdrukken via de
#    server, beschrijft u het juiste IP-adres door dit bestand te
#    veranderen.
#    Verwijder de '#' aan het begin van de regel om de
#    toegevoegde configuratie te activeren.
#
#
# Syntaxis:
# IP-adres Printernaam-afgebeeld-in-Explorer
#
#         Printernaam-afgebeeld-in-Explorer : (dit moet de naam zijn
#         die gebruikt wordt in "Printers".)
#
# Voorbeeld:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
