# Este archivo se genera con el Printer Status Monitor.
#
# Cuando se cambia el ajuste de dirección IP del controlador de
# impresora, se indica frecuentemente el diálogo como "Sin respuesta.
# Compruebe que la # dirección IP especificada es la correcta."
# Si desea monitorear la impresora, salga del monitor de estado
# de impresora, realice el procedimiento de A a D de la siguiente
# forma y empiece a utilizar el Printer Status Monitor.
#
# A. Confirme si el interruptor de la impresora está conectado o no. 
# B. Cuando esta encendida, verificar la direccione IP.  
#    Si no sabe comprobar la dirección IP, por favor, vea el manual
#    de manejo de su impresora o pongase en contacto con su 
#    administrador de red.
# C. Si se utiliza el software LPR o el terminal LPR en NT,
#    1. Pulse dos veces sobre el icono "Mi Computadora", y pulse dos
#       veces el icono de "Impresora".
#    2. Pulse el botón derecho sobre el icono de la impresora y
#       seleccione "Propiedades". 
#    3. Para el "terminar para la impresión" en la ficha "Detalles"
#       (Cuando es NT, "Imprima en los siguientes terminal(es)." en
#       los "Terminales".), seleccione el terminal que tiene la
#       dirección IP correcta.
# D. Para el "terminal a imprimir en", cuando utilice el software LPR
#    que no utilice la dirección IP o imprima con el servidor,
#    describa la dirección IP correcta editando este archivo.
#    Por favor asegúrese de borrar el símbolo "#" al
#    principio de la línea, con el fin de habilitar la
#    configuración añadida.
#
#
# Syntax:
# Dirección IP Nombre de impresora mostrado en el Explorador
#
#       Nombre de impresora mostrado en el Explorador : (Este debe
#       ser el nombre utilizado en las "Impresoras".)
#
# Ejemplo:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
