# Denna fil genereras av Printer Status Monitor.
#
# När skrivarkontrollens IP-adressinställning ändras,	
# så visas dialogen ofta som "Inget svar. Kontrollera att
# den specificerade IP-adressen är korrekt."
# Om du vill övervaka skrivaren, så gå ur Printer Status
# Monitor, så följ anvisningarna A till D nedan och starta sedan
# Printer Status Monitor.
#
# A. Kontrollera om strömmen till skrivaren är på eller inte.
# B. Kontrollera IP-adresserna när strömmen är på.  Se
#    din skrivares bruksanvisning eller kontakta din
#    nätverksadministratör om du inte vet hur man
#    kontrollerar IP-adresserna.
# C. Om du använder LPR-program eller LPR-port på NT:
#    1. Dubbelklicka först på ikonen "Den här datorn" och
#       dubbelklicka sedan på ikonen "Skrivare".
#    2. Högerklicka på skrivarikonen och välj "Egenskaper".
#    3. Välj den port som motsvarar korrekt IP-adress som "port att
#       skriva ut till" under fliken "Detaljer" (när det är NT:
#       "Skriv ut till följande port/portar." under "Portar").
# D. Beskriv korrekt IP-adress för "port att skriva ut till" genom
#    att redigera denna fil, när du använder LPR-program som använder
#    IP-adressen eller skriver ut med hjälp av en server.
#    Kontrollera att du tagit bort "#" från början av raden
#    för att kunna lägga till den extra konfigurationen.
#
# Syntax:
# IP-adress Skrivar-namn-som-visas-i-utforskaren
#
#         Skrivar-namn-som-visas-i-utforskaren : (detta måste vara
#         det namn som används i "Skrivare".)
#
# Exempel:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
