# Diese Datei wird vom Printer Status Monitor erzeugt.
#
# Wenn die Einstellung der IP-Adresse des Drucker-Controllers
# geändert wird, erscheint oft das Dialogfeld "Keine Antwort. Prüfen
# Sie, ob die angegebene IP-Adresse richtig ist."
# Wenn Sie den Drucker überwachen möchten, beenden Sie den Printer
# Status Monitor, führen Sie die nachstehende Bedienung von A bis D
# aus, und starten Sie den Printer Status Monitor erneut.
#
# A. Prüfen Sie, ob die Spannungsversorgung des Druckers
# eingeschaltet ist.
# B. Überprüfen Sie die IP-Adressen, wenn die
#    Stromversorgung eingeschaltet ist.  Wenn Sie nicht
#    wissen, wie man die IP-Adressen überprüft, lesen Sie
#    dazu bitte das Betriebshandbuch Ihres Druckers durch
#    oder nehmen Sie Kontakt zu Ihrem
#    Netzwerk-Administrator auf.
# C. Wenn sie die LPR-Software oder den LPR-Anschluß am NT verwenden:
#    1. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Arbeitsplatz", und
#       doppelklicken Sie auf das Symbol "Drucker"..
#    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des
#       Druckers, und wählen Sie "Eigenschaften".
#    3. Wählen Sie für "Anschluß, zu dem gedruckt wird" auf der
#       Registerkarte "Details" (beim NT ist es "Zu den folgenden
#       Anschlüssen drucken" unter "Anschlüsse") den Anschluß mit der
#       richtigen IP-Adresse.
# D. Geben Sie für "Anschluß, zu dem gedruckt wird", wenn Sie LPR-
#    Software verwenden, die die IP-Adresse nicht verwendet, oder
#    wenn Sie über einen Server drucken, die richtige IP-Adresse
#    durch Bearbeitung dieser Datei vor.
#    Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das '#' am Anfang
#    der Zeile entfernen, um die hinzugefügte Konfiguration
#    zu ermöglichen.
#
#
# Syntax:
# IP-Adresse Im-Explorer-angezeigter-Druckername
#
#         Im-Explorer-angezeigter-Druckername: Dies muß der Name sein,
#         der in "Drucker" verwendet wird.
#
# Beispiel:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
