Printer Status Monitor V4.1  -Lue tämä ensin - 
Copyright (c) 1999-2005 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
              Sisällys
--------------------------------------------------------

   1. Printer Status Monitor
   2. Käyttöympäristö
   3. LPR-ohjelmisto
   4. Asennus ja asennuksen poisto
   5. Tekninen tuki

--------------------------------------------------------

1. Printer Status Monitor

Printer Status Monitor on apuohjelma. Se on suunniteltu
Sharp-tulostimille ja on yhteensopiva 
SNMP-protokollaversion 1 kanssa.

2. Käyttöympäristö

Printer Status Monitor vaatii alla esitetyn
käyttöympäristön.

(1) Tietokone
IBM PC/AT -yhteensopiva kone.

(2) Näyttö
Kuvapisteitä 800 x 600 tai enemmän, värejä 256 tai 
enemmän.

(3) Käyttöjärjestelmä
* Windows 98:
* Windows Me:
* Windows 2000 Professional:
* Windows XP Home Edition:
* Windows XP Professional:
* Windows Server 2003:
	Muita ohjelmia ei tarvita.
* Windows NT 4.0 Workstation:
	Versio 4.0 sekä päivityspakkaus 5 tai uudempi.

(4) Muisti
On suositeltavaa, että tietokoneessa on vähintään 128 Mt muistia tai enemmän.

(5) Kiintolevy
Vähintään 30 Mt vapaata kiintolevytilaa.

3. LPR ohjelmisto

* Windows 95/98/ME
    SHARP tulostimen monitorointiin tarvitaan TCP/IP 
    peer-to-peer palvelu/ LPR ohjelmisto.

* Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003
    SHARP tulostimen monitorointiin tarvitaan TCP/IP 
    peer-to-peer palvelu.

Kirjoittimen tilan monitorointi toimii seuraavilla 
tavoilla järjestelmään liitetyillä kirjoittimilla.

(1) IP-osoite
    (Esim. 192.168.1.15)
(2) Nimellä DNS nimipalvelua käytettäessä
    (Esim. prn1) 
(3) IP-osoite:portin nimi
    (Esim. 192.168.1.15:lp)
(4) DNS nimi:portin nimi
    (Esim: prn1:lp)
(5) IP_{IP-osoite} [Standard TCP/IP Port (Windows 2000/XP/Server 2003)]
    (Esim: IP_192.168.1.15)
(6) S_IP_{IP-osoite} [SC TCP/IP Port]
    (Esim: S_IP_192.168.1.15)
(7) S2_IP_{IP-osoite} [SC2 TCP/IP Port]
    (Esim: S2_IP_192.168.1.15)

Huom.
* Seuraavalla tavalla liitettyä kirjoitinta ei voi 
  monitoroida: 

ACITSLPR_1 (ACITS LPR Software for exapmple)
      \\192.168.1.15\lp
      \\prn1\lp
      C:\out\lp\job

* Kirjoittimelle jota ei voida tunnistaa IP-osoitteen 
  mukaan voidaan osoite asettaa seuraavasti.

  (a) Kirjoittimelle jossa "Ilmoita työn loppumisesta" 
      toiminto, paitsi AR-507/407/337/287

      Printer Status Monitor rekisteröi 
      kirjoittimen IP-osoitteen heti kun ensimmäinen 
      ilmoitus työn loppumisesta tulee.

  (b) Muut
      "IP-osoitteen antaminen" valikko tulee näyttöön 
      kun valvonta-ohjelmisto on käynnissä ja se huomaa 
      että IP-osoitteen jonka tulostusporttia se ei 
      tunnisteta.

      Tämä näkyy samalla kuin tulostimen nimi.
      Jos kirjoitinta halutaan monitoroida, on sen 
      IP-osoite asetettava oikein. Jos kirjoitinta ei 
      haluta monitoroida, valitse "Tämän jälkeen 
      kirjoitinta ei monitoroida" valintaruutu.

      Kun kirjoitin asetettu "ei monitoroitavaksi", 
      saadaan se takaisin monitoroitavaksi editoimalla 
      "Printers.txt" tiedostoa. Poistuttuasi 
      kirjoittimien valvontaohjelmistosta, editoi
      "Printers.txt" tiedostoa ja käynnistä 
      valvontaohjelmisto uudelleen.

      Valitse käynnistä valikosta "IP-osoitteiden 
      editointi." Editoi sen kirjoittimen IP-osoitetta 
      jota haluat editoida. Katso "Printers.txt".

      Kun itse kirjoittimen IP-osoitetta on muutettu, 
      tulee "IP-osoitteen antaminen" valikko myös 
      näyttöön.
      Aseta osoite kuten edellä.


Kolmannen osapuolen kirjoitinjono-ohjelmat.

Jos käytät ACITS ohjelmistoa, tarkista että versio on 
3.5 tai uudempi. Aiemmat versiot eivät toimi 
Printer Status Monitor ohjelmiston kanssa.

4. Asennus ja asennuksen poisto

Alla on ohjeita, jotka liittyvät tulostimen 
tilamonitorin asennukseen ja asennuksen poistoon
Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003
-ympäristössä.

Käytä tulostimen tilamonitorin asennuksessa ja 
asennuksen poistossa pääkäyttäjän oikeuksia. Jos joku 
muu käyttäjä asentaa ohjelman tai poistaa sen asennuksen, 
asetukset voivat olla väärin.

5. Tekninen tuki

(1) PCMCIA-verkkokortin asennus ja poisto

Jos PCMCIA-kortti asennetaan tai poistetaan silloin, 
kun Printer Status Monitor on käynnissä, seurauksena 
voi olla toimintahäiriö. Älä siis koskaan lisää tai 
poista PCMCIA-korttia silloin, kun Printer Status Monitor
on käynnissä.

(2) Paperin määrä Lisätiedot-valintaikkunassa(tilaikkuna)

Paperin määrä ilmoitetaan kuvakkeilla kahdella tai 
viidellä tasolla tulostinmallin mukaan seuraavasti: 

Kaksi tasoa: 
  AR-160/161/200/200S/F200/205
  AR-162/163/163N/164/201/201N/206/206N/207/F201
  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  DM-2000/2005/2010/2015
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207

Viisi tasoa:
  AR-337/335/407/507/505/405/336/287/286/285/281/280/250
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

Paperin määrää ja kuvaketta ei esitetä seuraavissa
malleissa:
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550

(3) Ilmoitus tulostuksen valmistumisesta

Tulostuksen valmistumisilmoitus toimii vain 
seuraavissa malleissa:
  AR-507/407/337/287
  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

(4) Kirjoittimen tila automaattisammutustilassa.

Valvontaohjelmisto näyttää seuraavilla konemalleilla
viimeisen tilanteen ennen automaattisammutusta.

  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

(5) Tulostimen tietoja väriaineen tilanteesta

Tulostimen tiedot näyttävät väriaineen tilanteen
seuraavasti:

  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

Tulostimen tila on Ei väriainetta, kun musta väriaine
on loppunut muiden väriaineiden tilanteesta
riippumatta.

Tulostimen tila on Väriaine vähissä, kun värillinen
väriaine (keltainen, magenta tai syaani) on loppunut ja
musta väriaine ei vielä ole loppunut, koska yksivärinen
tulostus on mahdollista.  Tarkista mikä väriaine on
loppunut tarvikkeiden tiedoista
Yksityiskohdat-valintaikkunassa.

Tulostimen tila on Väriaine vähissä, kun mikä tahansa
väriaine on vähissä.

(6) Tietoja verkon laajennuspaketista "AR-NB2/NB3"

Seuraaviin malleihin:

  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207

Kun mallin nimi lisätietoikkunassa on "SHARP AR-NB2/NB3",
on mahdollista että laitteen USB-liitäntä ja verkon
laajennuspaketti "AR-NB2/NB3" eivät ole liitettyinä, eikä
Printer Status Monitor (tulostimen tilamonitori) voi
näyttää laitteen tilaa oikein. Varmista laitteen ja
verkon laajennuspaketin "AR-NB2/NB3" liitäntä.

(7) Rajoitukset

Tässä tiedostossa ilmaistut mallit sisältävät
tuotteita, joita ei toimiteta alueellesi.

Tulostimen tilamonitorin toiminnassa voi olla
seuraavia rajoituksia sen mukaan, mikä tulostinmallin
ja tulostinkortin yhdistelmä on käytössä.

-------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                      |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/     |
|    M450/M450U/P450                                  |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                    |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                           |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                          |
| AR-M236/M237/M276/M277                              |
| AR-M160/M205/5220                                   |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N              |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                         |
| FO-DC550                                            |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                         |
| MX-2300G/2300N/2700G/2700N                          |
| MX-3500N/3501N/4500N/4501N                          |
-------------------------------------------------------
|                        A                            |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|   Tulostimen      | AR-507/ | AR-505/405/ | AR-335/ |
| ohjausohjelma     |    407/ |    336/286  |    285/ |
|     Versio        |    337/ |    281/250  |    280  |
|                   |    287  |             |         |
-------------------------------------------------------
| Ver4.28           |    A    |      A      |    A    |
| tai uudempi       |         |             |         |
-------------------------------------------------------
| Ver2.32           |   ---   |      B      |   B,D   |
| tai uudempi       |         |             |         |
-------------------------------------------------------
| Ver2.21           |   ---   |      C      |   C,D   |
| tai vanhempi      |         |             |         |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| Tulostimen        | DM-2000/2005/2010/2015          |
| ohjausohjelma     | AR-160/161/200/200S/205/F200    |
| Versio            | AR-162/163/163N/164/201/201N/   |
|                   |    206/206N/207/F201            |
-------------------------------------------------------
| Ver4.17           |                A                |
| tai uudempi       |                                 |
-------------------------------------------------------
| Ver2.07           |                E                |
| tai uudempi       |                                 |
-------------------------------------------------------
| Muut              |              C,E,F              |
-------------------------------------------------------

A:  Tuki kaikille toiminnoille. 
    (lukuun ottamatta (1) - (5).)  
B:  Malleissa, joilla voidaan tulostaa vain yhdelle 
    puolelle, ohjeita kaksipuolisesta tulostuksesta on
    Lisätiedot-valintaikkunassa.  
C:  Malleissa, joilla voidaan tulostaa kaksipuolisesti,
    ohjeita kaksipuolisesta tulostuksesta ei ole
    Lisätiedot-valintaikkunassa.  
D:  Aivan kaikkia tietoja ei esitetä.
E:  Jos tulostin poistuu käyttötilasta, kun väriaine on
    loppumassa, ainoastaan väriaineesta ilmoitetaan,
    käyttötilasta poistumisesta ei.
F:  Vaikka tulostimen IP-osoite on annettu oikein,
    eräissä tapauksissa vaaditaan, että ilmoitetaan myös
    toinen virheetön IP-osoite. 
      Toimi tällöin seuraavasti: 
       (i)  Tarkista, että virta on kytketty. 
       (ii) Tarkista, että verkkoympäristö toimii
            oikein. 
       (iii) Käynnistä tulostin uudelleen (katkaise 
            virta tulostimesta ja kytke se takaisin 
            muutaman minuutin kuluttua) ja käynnistä 
            sitten tulostimen tilamonitori uudelleen.  

========================================================
Microsoft Windows ja Windows NT ovat Microsoft 
Corporationin tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa. 
Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. 
IBM ja PC/AT ovat International Business Machines 
Corporationin tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat 
haltijoidensa omaisuutta.
