# Ezt a fájlt a Printer Status Monitor hozza létre.
#
# Ha a nyomtatás vezérlő IP cím beállítása módosul, 
# akkor gyakran az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:
# "Nincs válasz.  Ellenőrizze, hogy a helyes-e a 
# megadott IP cím."
# Ha szeretné felügyelni a nyomtatót, lépjen ki a 
# printer status monitor-ból, végezze el az alább ismertetett 
# lépéseket A-tól D-ig, majd indítsa el a 
# printer status monitor-t.
#
# A. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
# B. Bekapcsolt állapotban ellenőrizze az IP-címeket.
#    Amennyiben nem tudja, hogyan kell ellenőrizni az IP-címeket, kérjük, 
#    nézze meg a nyomtató használati útmutatóját, vagy vegye fel a 
#    kapcsolatot a rendszergazdával.
# C.  Ha NT alatt az LPR szoftvert vagy az LPR portot használja, 
#    1. Kattintson kétszer a "Sajátgép" ikonra, majd kattintson kétszer a 
#       "Nyomtatók" ikonra.
#    2. A jobb gombbal kattintson a nyomtató ikonjára, és válassza 
#       a "Tulajdonságok" menüpontot.
#    3. Válassza ki a helyes IP címet a "Részletek" fül "nyomtatási 
#       port" pontjához (NT alatt a "Portok" menü a "Nyomtatás az a
#       lábbi port(ok)on." pontjához.)
# D.  Ha olyan LPR szoftvert alkalmaz, amelyik nem használ IP címet, vagy 
#     nem kiszolgálón keresztül nyomtat, akkor a "nyomtatási port" IP 
#     címét ennek a fájlnak a szerkesztésével adja meg.
#     Győződjön meg róla, hogy eltávolította a sor elejéről a
#     '#' karaktert a hozzáadott konfiguráció
#     engedélyezéséhez!
#
#
# Szintaktika:
# IP-cím az-intézőben-megjelenített-Nyomtató-neve
#
#         Az-intézőben-megjelenített-Nyomtató-neve: (Meg kell egyezzen a
#         "Nyomtatók"-ban található névvel.)
#
# Például:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series SPDL
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series SPDL
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series SPDL
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6