# Tämä tiedosto liittyy Printer Status Monitor ohjelmistoon. 
#
# Kun tulostimen ohjausyksikön IP-osoitetta muutetaan, näyttöön voi
# tulla seuraava ilmoitus: "Ei vastausta. Varmista, että
# IP-osoite on annettu oikein."
# Jos haluat seurata tulostinta, lopeta Printer Status Monitor,
# toteuta vaiheet A - D seuraavan ohjeen mukaan ja käynnistä sen
# jälkeen Printer Status Monitor uudelleen.
#
# A. Tarkista, onko virta kytketty tulostimeen.
# B. Kun virta on kytketty päälle, tarkista
#    IP-osoitteet.  Jos et tiedä miten IP-osoitteet
#    tarkistetaan, katso tulostimesi käyttöohjeesta tai
#    ota yhteyttä verkon pääkäyttäjään.
# C.  Jos käytät LPR-ohjelmistoa tai NT:n LPR-porttia, 
#    1. Kaksoisnapsauta ensin Oma tietokone -kuvaketta ja sitten
#       Kirjoittimet-kuvaketta.
#    2. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella 
#	ja valitse Ominaisuudet.
#    3. Tiedot-välilehden kohdassa "Tulosta porttiin" (jos kyseessä 
#	on NT, "Tulosta portteihin" kohdassa "Portit".),
#       valitse se portti, jolla on oikea IP-osoite.
# D.  Kun käytössä on sellainen LPR-ohjelmisto, joka ei käytä
#     IP-osoitetta tai tulostat palvelimen kautta, ilmoita kohtaan
#     "Tulosta porttiin" tuleva IP-osoite tähän tiedostoon.
#     Varmista, että poistat rivin alussa olevan '#' merkin
#     lisätyn konfiguraation kytkemiseksi päälle.
#
#
# Syntaksi:
# IP-osoite Tiedostohallinnassa oleva tulostimen nimi
#
#         Tiedostohallinnassa oleva tulostimen nimi: (Nimen täytyy 
#	  olla sama kuin
#         kohdassa "Kirjoittimet".)
#
# Esimerkki:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series SPDL
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series SPDL
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series SPDL
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6