# Ten plik generowany jest przez Printer Status Monitor.
#
# Jeżeli ustawienie adresu IP drukarki zostanie zmienione,
# w oknie dialogowym będzie pojawiać się komunikat "Brak reakcji. Upewnij się, czy
# określony adres IP jest prawidłowy."
# Jeżeli praca drukarki ma być monitorowana, wyjdź z Printer Status 
# Monitor, wykonaj kolejno czynności od A do D, a następnie uruchom
# Printer Status Monitor.
#
# A. Sprawdź, czy jest włączone zasilanie drukarki.
# B. Jeśli urządzenie jest włączone, proszę sprawdzić adresy IP.
#    Jeśli nie wiesz jak sprawdzić adresy IP, proszę znaleźć odpowiedni
#    rozdział w instrukcji obsługi drukarki lub skontaktować się z 
#    administratorem sieci.
# C. Jeżeli używasz oprogramowania LPR lub portu LPR w Windows NT,
#    1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie dwukrotnie
#       ikonę Drukarka.
#    2. Kliknij dwukrotnie prawym klawiszem ikonę drukarki i wybierz Właściwości.
#    3. Dla opcji "Port do drukowania" na karcie Szczegóły (w Windows
#       NT "Drukuj do następującego portu(ów)." w zakladce "Porty".),
#       wybierz port, który jest prawidłowym adresem IP.
# D. Jeżeli używasz oprogramowania LPR, które nie używa adresu IP lub
#    nie drukuje przez serwer, dla opcji Port do drukowania opisz
#    prawidłowy adres IP edytując ten plik.
#    W celu umożliwienia uzupełnienia konfiguracji, prosimy
#    o usunięcie ' # ' na początku wiersza.
#
#
# Składnia:
# Nazwa-Adresu-IP-Drukarki-pokazywana-w-Eksploratorze
#
#   Nazwa-Drukarki-pokazywana-w-Eksploratorze : (Musi to być nazwa
#   używana w grupie Drukarki.)
#
# Przykład:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series SPDL
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series SPDL
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series SPDL
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6