# Этот файл создан Printer Status Monitor.
#
# Когда установка IP адреса для контроллера принтера меняется,
# в диалогом окне часто появляется сообщение "No response. Make sure the
# specified IP address is correct." (Нет ответа. Проверьте правильность 
# заданного IP адреса).
# Если Вы хотите проконтролировать состояние принтера, то завершите работу 
# Printer Status Monotor, выполните операции с A по D, как указано далее, и 
# запустите Printer Status Monitor.
#
# A. Проверить, включено или не включено питание принтера.
# B. Если питание включено, то следует проверить IP адреса.
#    Если Вы не знаете, как проверить IP адреса, то, пожалуйста, смотрите
#    руководство по эксплуатации своего принтера или обратитесь с своему 
#    сетевому администратору.
# C.  Если Вы используете программу LPR или порт LPR на NT,
#    1. Сделать двойной щелчок на пиктограмме "My Computer" (Мой Компьютер), и 
#       сделать двойной щелчок на пиктограмме "Printer" (Принтер).
#    2. Сделать щелчок правой кнопкой мыши на пиктограмме принтера и выбрать 
#       команду "Properties" (Свойства).
#    3. Для параметра "port to print to" (порт для печати) в закладке "Details" 
#       (Сведения) (Когда это NT, то выбрать переключатель "Print to the 
#       following port(s)." (Печать в следующий порт(ы)) в параметре "Ports" 
#       (Порты)),выбрать порт, который является правильным IP адресом.
# D.  Для параметра "port to print to" (порт для печати), когда Вы применяете 
#     программу LPR, которая не использует IP адрес или печатает посредством 
#     сервера, следует описать правильный IP адрес путем редактирования этого 
#     файла.
#     Подалуйста, удалите символ '#' в начале строки, чтобы
#     включить добавленную конфигурацию.
#
#
# Синтаксис:
# IP-Адрес Принтер-Имя-Показанное-В-Проводнике
#
#         Принтер-Имя-Показанное-В-Проводнике : (Это должно быть имя, которое
#         используется в меню "Printers" (Принтеры)).
#
# Пример:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6

