Printer Status Monitor V4.1  -Önce bunu okuyunuz - 
Copyright (c) 1999-2005 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
              İçindekiler
--------------------------------------------------------

   1. Printer Status Monitor
   2. İşlem Ortamı
   3. LPR Yazılımı
   4. Kurulum/Kurulumu Kaldırma
   5. Teknik Destek Bilgileri

--------------------------------------------------------

1. Printer Status Monitor

Printer Status Monitor, Sharp yazıcıları için
tasarlanmış bir yardımcı program olup, SNMP iletişim
kuralı sürüm 1 ile uyumludur.

2. İşlem Ortamı

Printer Status Monitor, aşağıda gösterilen işlem
ortamında kullanılabilir.

(1) Bilgisayar
IBM PC/AT uyumlu makine.

(2) Ekran
800 x 600 piksel veya daha fazla ve 256 renk veya daha
fazla gerekir.

(3) İşletim sistemi
* Windows 98:
* Windows Me:
* Windows 2000 Professional:
* Windows XP Home Edition:
* Windows XP Professional:
* Windows Server 2003:
     Ek yazılım gerekmez.
* Windows NT 4.0 Workstation:
     Sürüm 4.0 ve Servis Pack 5 veya üstü gerekli.

(4) Bellek
128 MB ya da daha üzeri bellek tavsiye edilir.

(5) Sabit disk
En az 30 MB kullanılabilir sabit disk alanı gerekir.

3. LPR Yazılımı

* Windows 95/98/Me için
    SHARP yazıcısını izlemek için, sisteminizde bir LPR
    yazılımıyla TCP/IP üzerinden çalışan bir eşler
    arası yazdırma servisi bulunmalıdır.

* Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 için
    SHARP yazıcısını izlemek için, sisteminizde TCP/IP
    üzerinden çalışan bir eşler arası yazdırma servisi
    bulunmalıdır.

Printer Status Monitornın [yazdırma bağlantı noktası]
ile eklenen yazıcı için sisteminizde aşağıdaki biçimde
düzgün olarak çalıştığı onaylanmıştır.

(1) IP adresi
    (Örnek: 192.168.1.15)
(2) Etki alanı adı sistemindeki (DNS) ana bilgisayarın adı
    (Örnek: prn1) prn1 DNS'e kayıtlı olmalıdır.
(3) IP adresi: bağlantı noktası adı
    (Örnek: 192.168.1.15:lp)
(4) DNS ana bilgisayar adı: bağlantı noktası adı
    (Örnek: prn1:lp)
(5) IP_{IP adresi} [Standard TCP/IP Port (Windows 2000/XP/Server 2003)]
    (Örnek: IP_192.168.1.15)
(6) S_IP_{IP adresi} [SC TCP/IP Port]
    (Örnek: S_IP_192.168.1.15)
(7) S2_IP_{IP adresi} [SC2 TCP/IP Port]
    (Örnek: S2_IP_192.168.1.15)

Not:
* [Yazdırma bağlantı noktasının] yazıcısının aşağıdaki
  biçimdeki bir IP adresi tanınamaz:

      ACITSLPR_1 (ACITS LPR örnek yazılım)
      \\192.168.1.15\lp
      \\prn1\lp
      C:\out\lp\job

* Bir yazıcının IP adresinin tanınmaması için, IP
  adresini aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:

  (a) Modeli desteklenen yazıcı için, "Yazdırma
      tamamlama uyarısı" işlevi, AR-507/407/337/287
      modelleri hariç.
      (Bakınız. 5.(3) "Yazdırma tamamlama uyarısı işlevi")

      İşinizi ilk kez yazdırdıktan sonra Printer Status
      Monitor'ü çalıştırdığınızda, yazıcının IP adresi
      Printer Status Monitor tarafından otomatik olarak
      ayarlanır.

  (b) diğer "IP adresi girişi" iletişim
      kutuları,Printer Status Monitor çalıştırılıp, IP
      adresinin [yazdırma bağlantı noktasından]
      tanınmadığını algıladığında görünür.

      IP adresi tanınmayan yazıcının adı
      gösterilir. Yazıcının izlenmesini istediğiniz
      taktirde, IP adresini düzgün giriniz. Yazıcının
      izlenmesini İSTEMEDİĞİNİZDE, "Bundan sonra yazıcı
      izlenmeyecektir" onay kutusunu işaretleyiniz.

      Bir yazıcıyı izlenmeyecek şekilde ayarladıktan
      sonra yazıcıyı izlenir hale getirmek için,
      "Printers.txt" metnini el ile
      düzenleyebilirsiniz. Printer Status Monitorndan
      çıktıktan sonra, "Printers.txt" metnini
      düzenleyiniz ve sonra Printer Status Monitor'ü
      başlatınız.

      "Printers.txt" metnini göstermek için "Başlat"
      menüsünden "IP Adreslerini Düzenle" seçeneğini
      seçiniz. İzlenmesini istediğiniz yazıcının IP
      adresini düzenleyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
      edinmek istiyorsanız, "Printers.txt" metnine
      bakınız.

      Bir yazıcının IP adresinin kendisi değiştiğinde,
      "IP adresi girişi" iletişim kutusu da
      görünür. Yazıcının IP adresini yukarıdaki şekilde
      ayarlayınız.


3üncü Kişilerin Yazdırma Biriktirici Ürünleri

ACITS yazdırma biriktiricisi yazılımını
kullanıyorsanız, en az 3.5 ve üstü bir sürüm olduğundan
emin olunuz. Çünkü ACITS yazdırma biriktiricisi
ürününün önceki sürümleri Printer Status Monitornın
"Bilgi alınamıyor" hatasını görüntülemesine neden olur.

4. Kurulum/Kurulumu Kaldırma

Printer Status Monitornın Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003
üzerindeki kurulumu ve kurulum kaldırmasının nasıl
yapıldığı hakkındaki notlar aşağıda gösterilmiştir.

Printer Status Monitornı kurmak veya kaldırmak için,
"Yönetici" ayrıcalığını kullanınız. Başka bir kullanıcı
bunu kurar ya da kaldırırsa, ayarlar düzgün
olmayabilir.

5. Teknik Destek Bilgileri

(1) PCMCIA ağ kartı takma ve sökme

Printer Status Monitor çalışırken bir PCMCIA kartı
takılır ya da çıkartılırsa, bir arıza oluşabilir. Durum
ne olursa olsun, Printer Status Monitor çalışırken bir
PCMCIA kartını çıkartmamaya veya takmamaya özen
gösteriniz.

(2) Ayrıntılı Görünüm İletişim Kutusundaki (Durumu
    Penceresi) Kağıt Miktarı

Kağıt miktarı, yazıcının modeline bağlı olarak iki veya
beş düzeyde simgelerle aşağıdaki şekilde belirtilir:

İki düzey:  
  AR-160/161/200/200S/F200/205
  AR-162/163/163N/164/201/201N/206/206N/207/F201
  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  DM-2000/2005/2010/2015
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207

Beş düzey:
  AR-337/335/407/507/505/405/336/287/286/285/281/280/250
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-3500N/3501N/4500N/4501N

Kağıt miktarı ve simgesi aşağıdaki modellerde gösterilmez:
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550

(3) Yazdırma tamamlama uyarısı işlevi

Yazdırma tamamlama uyarısı işlevi yalnızca aşağıdaki
modellerde çalışır:

  AR-507/407/337/287
  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-3500N/3501N/4500N/4501N

(4) Otomatik Güç Kapatmanın Yazıcı Durumu

Printer Status Monitor, aşağıdaki yazıcı "Otomatik güç
kapatma" durumunda olduğunda, "Otomatik güç kapatma"
öncesindeki son durumu gösterir:

  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-3500N/3501N/4500N/4501N

(5) Toner Durumu hakkındaki Yazıcı Durumu

Toner durumu hakkındaki yazıcı durumu aşağıdaki şekilde
görünür:

  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-3500N/3501N/4500N/4501N

Diğer tonerlere bakılmaksızın, Siyah toner boş
olduğunda Yazıcı durumu "Toner yok" halindedir.

Renkli toner (Sarı veya Eflatun veya Camgöbeği) boş
olup, Siyah toner boş olmadığında, tek renkli yazdırma
yapılabildiğinden dolayı Yazıcı durumu "Toner Az"
halindedir. Lütfen Ayrıntı iletişim kutusundaki kaynak
bilgilerinde, hangi renk tonerinin boşaldığını kontrol
ediniz.

Tonerlerden herhangi birisi az olduğunda, Yazıcı durumu
"Toner Az" şeklindedir.

(6) Ağ Genişletme Kiti "AR-NB2/NB3" hakkında

Aşağıdaki modellerde,

  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207

ayrıntılı iletişim kutusundaki model adı "SHARP AR-NB2/NB3"
olduğu takdirde, makinenin USB bağlantısıyla ağ
genişletme kiti "AR-NB2/NB3" arasında hiçbir bağlantı
bulunmaması olasılığı vardır ve Printer Status Monitor
makinenin durumunu düzgün bir biçimde
belirtemez. Lütfen makine ile ağ genişletme kiti
"AR-NB2/NB3" bağlı olduğundan emin olunuz.

(7) Sınırlamalar

Bu dosyada belirtilen modeller, sizin bölgenize
gönderilmeyen ürünleri içerir.

Yazıcı modeli ile yazıcı kartının birleşimine bağlı
olarak, Printer Status Monitor'da aşağıdaki
sınırlamalar oluşabilir.

-------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                      |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/     |
|    M450/M450U/P450                                  |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                    |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                           |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                          |
| AR-M236/M237/M276/M277                              |
| AR-M160/M205/5220                                   |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N              |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                         |
| FO-DC550                                            |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                         |
| MX-2300G/2300N/2700G/2700N                          |
| MX-3500N/3501N/4500N/4501N                          |
-------------------------------------------------------
|                        A                            |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| Yazıcının         | AR-507/ | AR-505/405/ | AR-335/ |
| Şirket            |    407/ |    336/286  |    285/ |
| Yazılımı          |    337/ |    281/250  |    280  |
| Sürüm             |    287  |             |         |
-------------------------------------------------------
| Sür4.28 veya üstü |    A    |      A      |    A    |
-------------------------------------------------------
| Sür2.32 veya üstü |   ---   |      B      |   B,D   |
-------------------------------------------------------
| Sür2.21 veya altı |   ---   |      C      |   C,D   |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| Yazıcının         | DM-2000/2005/2010/2015          |
| Şirket            | AR-160/161/200/200S/205/F200    |
| Yazılımı          | AR-162/163/163N/164/201/201N/   |
| Sürüm             |    206/206N/207/F201            |
-------------------------------------------------------
| Sür4.17 veya üstü |              A                  |
-------------------------------------------------------
| Sür2.07 veya üstü |              E                  |
-------------------------------------------------------
| Diğerleri         |            C,E,F                |
-------------------------------------------------------

A:  Tüm işlevsellik desteklenir. 
    ((1) ila (5) hariç.)  
B:  Yalnızca tek yazdırma işlevi olan modellerde,
    ayrıntı görünüm iletişim kutusunda çift yönlü
    yazdırma işlevi hakkındaki bilgi görüntülenir.
C:  Çift yönlü yazdırma işlevi olan modellerde, ayrıntı
    görünüm iletişim kutusunda çift yönlü yazdırma
    işlevi hakkındaki bilgi görüntülenmez.
D:  Bazı bilgiler görüntülenmez.
E:  Toneri azaldığında yazıcı çevrimdışı olduğunda,
    yalnızca toner az durumu görüntülenir ve çevrimdışı
    durumu görüntülenmez.
F:  Bir yazıcının IP adresini doğru girdiğinizde bile
    nazı durumlarda farklı bir IP adresini düzgün
    girmek gerekir.
      Bu durumda aşağıdakileri kontrol ediniz: 
       (i)  Gücün açık olduğundan emin olunuz. 
       (ii) Ağ ortamının düzgün çalıştığından emin
            olunuz.
       (iii)Yazıcıyı yeniden başlatınız (yazıcının
            gücünü kapatınız ve birkaç dakikadan sonra
            tekrar açınız) ve Printer Status Monitor'ü
            yeniden başlatınız.

========================================================
Microsoft Windows ve Windows NT, Microsoft
Corporation'ın A.B.D. ve diğer ülkelerdeki
markalarıdır.
Intel ve Pentium, Intel Corporation'ın tescilli
markalarıdır.
IBM ve PC/AT, International Business Machines
Corporation'ın markalarıdır.  Tüm diğer markalar ve
telif hakları, sahiplerinin mülküdür.
