# Questo file è generato da Printer Status Monitor.
#
# Quando viene modificata l'impostazione dell'indirizzo IP del 
# controller della stampante, spesso nella finestra di dialogo 
# appare il messaggio "Nessuna risposta. Accertarsi che 
# l'indirizzo IP specificato sia corretto."
# Se si desidera monitorare la stampante, uscire dal monitoraggio
# di stato della stampante, eseguire le operazioni da A a D nel 
# modo seguente, e avviare il monitoraggio di stato della 
# stampante.
#
# A. Controllare se la stampante è accesa o spenta.
# B. Quando la corrente è accesa, controllare gli
#    indirizzi IP.  Se non si conosce la modalità di
#    controllo degli indirizzi IP, consultare il manuale
#    operativo della stampante oppure rivolgersi
#    all'amministratore di rete.
# C. Se si usa il software LPR o la porta LPR con Windows NT, 
#    1. Fare doppio clic sull'icona "Risorse del computer" e fare 
#       doppio clic sull'icona "Stampanti".
#    2. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante e
#       selezionare "Proprietà".
#    3. Per l'opzione "porta sulla quale stampare" nella scheda 
#       "Dettagli" (in ambiente Windows NT, "Stampa sulla porta 
#       seguente" in "Porte"), selezionare la porta che ha l'indirizzo 
#       IP corretto.
# D. Per l'opzione "porta sulla quale stampare", se si usa il 
#    software LPR che non fa uso dell'indirizzo IP o quando si 
#    stampa per messo di un server, indicare l'indirizzo IP corretto
#    modificando questo file.
#    Assicurarsi di eliminare '#' all’inizio della riga
#    per attivare la configurazione aggiunta.
#
#
# Sintassi
# Indirizzo IP Nome della stampante visualizzato in Esplora 
# risorse
#
#    della stampante visualizzato in Esplora risorse : (Deve essere 
#    il nome utilizzato in "Stampanti".)
#
# Esempio:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
