# Αυτό το αρχείο δημιουργείται από την Printer Status Monitor.
#
# Oταν αλλάξει η ρύθμιση της διεύθυνσης IP του ελεγκτή εκτύπωσης,
# ο διάλογος συχνά εμφανίζεται ως "Καμία απάντηση. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση
# IP που δώσατε είναι η σωστή" ("No response. Make sure the
# specified IP address is correct.")
# Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε τον εκτυπωτή, βγείτε από την Printer
# Status Monitor, πραγματοποιήστε την παρακάτω διαδικασία από το A έως
# το Δ, και εκκινήστε την

# την Printer Status Monitor.
#
# A. Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
# B. Οταν η τροφοδοσία είναι ανοιχτή, ελέγξτε τις διευθύνσεις IP.
#    Εάν δε γνωρίζετε πώς να ελέγξετε τις διευθύνσεις IP, παρακαλούμε ανατρέξτε 
#    στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εκτυπωτή ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.
# Γ.  Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό LPR ή θύρα LPR στα NT, 
#    1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Ο Υπολογιστής Μου" ("My
#       Computer"), και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
#       "Εκτυπωτής" ("Printer").
#    2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε "Ιδιότητες" 
#       ("Properties").
#    3. Για τη "θύρα εκτύπωσης" ("port to print to") στην καρτέλα "Λεπτομέρειες"
#       ("Details") [στα ΝΤ, "Εκτύπωση στην ακόλουθη θύρα (ες)" 
#       ("Print to the following port(s)." στην καρτέλα "Θύρες" ("Ports")], επιλέξτε τη 
#       θύρα που αποτελεί τη σωστή διεύθυνση IP.
# Δ.  Για τη "θύρα εκτύπωσης" ("port to print to") όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό
#     LPR το οποίο δεν χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP, ή εκτυπώνει μέσω σέρβερ,
#     περιγράψτε τη σωστή διεύθυνση IP επεμβαίνοντας σε αυτό το αρχείο.
#     Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι αφαιρείτε το σύμβολο '#'
#     στην αρχή της γραμμής για να ενεργοποιήσετε την
#     πρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων.
#
#
# Σύνταξη:
# IP-Address Printer-Name-Shown-In-The-Explorer (Διεύθυνση IP Ονομα-Εκτυπωτή-Που-Φαίνεται-Στον-Explorer)
#
#         Printer-Name-Shown-In-The-Explorer : [Αυτό πρέπει να είναι το ίδιο 
#         που χρησιμοποιείται στο "Εκτυπωτές" ("Printers").]
#
# Παράδειγμα:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
                        

