# WYSYŁANIE PLIKÓW

## Przegląd

Ustawienia używane podczas zapisywania pliku są również zapamiętywane, dzięki czemu plik można po przywołaniu wysłać z takimi samymi ustawieniami. Jeśli będzie to konieczne, można zmienić ustawienia transmisji i zmodyfikować przywołany plik.

- Nie ma możliwości wysłania zapisanego zadania druku. Jeśli jednak zadanie zostało zapisane poprzez określenie wstrzymania w sterowniku drukarki, można je przesłać, pod warunkiem że w opcji „RIP format”, dostępnej w sekcji [Printer Features] na karcie [Advanced], zaznaczono RGB.

- Opisywane metody transmisji wymagają instalacji odpowiednich elementów wyposażenia dodatkowego.
- Jeśli w zapisanym pliku były obecne któreś z wymienionych opcji, nie można wysłać pliku.
  „Kopia Broszury”, „Okładki/Przekładki”, „Powt. Zdjęcie”, „Wielostronicowe”, „2 w 1” dla trybu kopiowania.
- Jeśli w zapisanym pliku były obecne któreś z wymienionych opcji, można wysłać plik, ale nie można używać innych funkcji.
  „Zmiana marginesu”, „Przekładki między foliami”, „Kopiowanie książkowe”, „Kopiowanie indeksów”, „Pieczęć”, „Środkowanie”
- W zależności od współczynnika powiększenia lub pomniejszenia, użytego podczas zachowywania pliku, wysłanie zachowanego pliku z użyciem wybranego ustawienia rozdzielczości może być niemożliwe. W tym przypadku spróbuj zmienić rozdzielczość.
  Wysyłanie zachowanego pliku przy użyciu faksu internetowego może jednak być niemożliwe nawet w przypadku, gdy rozdzielczość zostanie zmieniona.

## Obsługa

Po wybraniu określonego pliku należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- WYBÓR PLIKU DO PRZYWOŁANIA

Naciśnij przycisk [Wyślij] na panelu sterowania.
Wybierz ustawienia wysyłania.
Naciśnij przycisk [Start].
Powrót do początku