# OBRAZ JEST ZIARNISTY

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy ustawienia sterownika drukarki są odpowiednie do zadania drukowania? | Sprawdź ustawienia sterownika drukarki. W ustawieniach drukowania można wybrać jeden z następujących trybów drukowania: [Zwykła], [Wysoka Jakość] lub [Najwyższa]. Jeśli potrzebujesz bardzo wyraźnego obrazu, wybierz opcję [Najwyższa]. Windows: Ustawienia rozdzielczości znajdują się w zakładce [Zaawansowane] we właściwościach sterownika drukarki. Macintosh: Rozdzielczość można ustawić w menu [Advanced] okna drukowania.

Powrót do początku