# TYPY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I METODY ICH PRZECHOWYWANIA

## Typy materiałów eksploatacyjnych

Należy używać naszego zalecanego papieru do kopiowania i papieru etykietowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Należy używać naszych określonych pojemników z tonerem, ze zszywkami i folii przezroczystej.

Nazwa produktu | Nazwa modelu | Uwagi
--- | --- | ---
Pojemnik ze zszywkami (do finiszera lub finiszera siodłowego) | MX-SCX1 | Około 5000 zszywek × 3
Pojemnik ze zszywkami (do finiszera (większa układarka)) | AR-SC2 | Około 5000 zszywek × 3
Pojemnik ze zszywkami (do zszywacza siodłowego finiszera siodłowego oraz finiszera siodłowego (większa układarka)) | AR-SC3 | Około 2000 zszywek × 3

## Obsługa tonera i pojemników z tonerem w sytuacjach awaryjnych

### Obsługa

Nie wrzucaj tonera lub pojemników z tonerem do ognia. Toner może wydostać się i spowodować oparzenia. Ponadto nie otwieraj na siłę pojemników z tonerem. Proszek tonera może wydostawać się na zewnątrz. W takim przypadku unikaj jego wdychania i kontaktu ze skórą.

### Przechowywanie

Toner i pojemniki z tonerem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, które nie jest szczelne i nie znajduje się w pobliżu ognia. Toner lub pojemniki z tonerem należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Opakowanie z nowym pojemnikiem z tonerem należy przechowywać w pozycji poziomej (nie ustawiać w pozycji pionowej), zwracając uwagę, aby nie ustawić go w pozycji odwrotnej. Jeśli opakowanie będzie przechowywane w pozycji pionowej, płynność tonera zmniejszy się nawet po mocnym wstrząśnięciu pojemnika z tonerem przed użyciem i toner może zostać w pojemniku i nie zostać użyty w urządzeniu.

### W sytuacjach awaryjnych

###### W przypadku wdychania pyłu:

Przejdź do miejsca, gdzie występuje czyste powietrze i wypłucz gardło dużą ilością wody. Jeśli występują takie objawy jak kaszel, skontaktuj się z lekarzem.

###### Jeśli toner przylega do skóry:

Oczyść skórę mydłem i spłucz toner wodą.

###### Jeśli toner dostanie się do oczu:

Natychmiast wypłucz toner pod bieżącą wodą. Jeśli odczuwasz ból, skontaktuj się z lekarzem.

###### W przypadku połknięcia tonera:

Wypłucz usta, a następnie wypij jedną lub dwie szklanki wody. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z lekarzem.

###### Ostrzeżenie:

- Nie należy przechowywać pojemnika na toner w miejscu, w którym temperatura wynosi 40°C lub więcej.
  W przypadku przechowywania pojemnika z tonerem w miejscu o wysokiej temperaturze może dojść do utwardzenia tonera w pojemniku.
- Pojemniki z nowym lub zużytym tonerem należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

## Metody przechowywania innych materiałów eksploatacyjnych

###### Materiały eksploatacyjne należy przechowywać w miejscu spełniającym następujące warunki.

- Czyste i suche miejsce
- Miejsce o stabilnej temperaturze
- Miejsce, które nie jest narażone na bezpośrednie promienie słoneczne

###### Umieść papier do kopiowania w torbie i połóż ją na płaskiej powierzchni.

Jeśli papier nie zostanie umieszczony w torbie lub jeśli zostanie położony luzem, nastąpi jego zawijanie, absorpcja wilgoci, co będzie powodować zacięcia w urządzeniu.
Pamiętaj, aby umieścić pozostałe arkusze papieru w torbie i zamknąć ją na czas przechowywania. W innym przypadku nastąpi zawijanie papieru i absorpcja wilgoci przez papier, co będzie powodować zacięcia papieru w urządzeniu.
Powrót do początku