# BOKI I TYŁ

W tej części opisano nazwy i funkcje poszczególnych elementów znajdujących się po bokach i z tyłu urządzenia.
×
Port USB (typ A)
Służy do podłączania urządzenia USB, na przykład pamięci USB.
Obsługuje standard USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Port USB (typ B)
Służy do podłączania komputera, aby urządzenie można było wykorzystać jako drukarkę.
Należy używać ekranowanego kabla USB.
Obsługuje standard USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Złącze LAN
Jeżeli urządzenie jest używane w sieci, do tego złącza należy podłączyć kabel LAN.
Należy używać ekranowanego kabla LAN.
×
Port tylko do użytku serwisu
Port może być używany wyłącznie przez pracowników serwisu.
Podłączanie kabla do tego portu może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Informacja ważna dla techników serwisu:
Kabel podłączony do portu serwisowego musi być krótszy niż 3 m (118”).
×
Wtyczka
×
Gniazdo słuchawki telefonicznej
Gdy używana jest funkcja faksu oferowana przez urządzenie, do tego gniazda można podłączyć słuchawkę telefoniczną.
×
Gniazdo linii telefonicznej
Gdy używana jest funkcja faksu oferowana przez urządzenie, linia telefoniczna jest podłączona do tego gniazda.
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.

Gdy jest zainstalowany zestaw rozszerzający faksu.

Powrót do początku