# NISKA JAKOŚĆ SKANOWANEGO OBRAZU

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy oryginał to materiał drukowany, np. książka lub magazyn? | Wykonaj następujące czynności, aby zredukować efekt mory: Gdy oryginał jest materiałem drukowanym, mogą pojawiać się pionowe pasy (efekt mory). W oknie podstawowym wybierz opcje [Inne] → [Ostrość] i wygładź krawędzie obrazu, aby zmniejszyć efekt mory (dostępne tylko dla opcji "E-mail", "FTP/Pulpit", "Folder sieciowy" i "Skanowanie do zewnętrznej pamięci"). Efekt mory można również ograniczyć przez zmianę rozdzielczości lub lekkie przesunięcie oryginału (lub obrócenie) na szybie dokumentów.
Czy przy skanowaniu oryginału kolorowego lub w skali szarości, tryb kolorowy jest ustawiony na [Mono2]? | Ustawienie trybu kolorowego na [Mono2] zamienia kolory oryginału na kolor czarny albo biały. Jest to odpowiednie tylko dla oryginałów tekstowych. W przypadku skanowania oryginałów zawierających ilustracje najlepiej użyć przycisku [Kopiowanie] z trybem kolorowym ustawionym na [Skala Szarości] lub trybem kolorowym przycisku [Kopiowanie Kolorowe] ustawionym na [Pełny Kolor] lub [Auto] → [Skala Szarości].
Czy miejsce docelowe ma wybrany format [TIFF-S]? | Jeśli chcesz wysłać obraz zeskanowany w wysokiej rozdzielczości do miejsca docelowego „E-mail”, „FTP/Komputer” oraz „Folder sieciowy”, wyślij obraz osobno do skanera i do faksu internetowego. Gdy jest wykonywana transmisja rozsyłania, z miejscami docelowymi „E-mail”, „FTP/Komputer”, „Folder sieciowy” oraz „Faks internetowy”, które mają wybrany format [TIFF-S], rozdzielczość pozostanie ustawiona na [200x200 dpi] nawet gdy była wybrana inna rozdzielczość.

Powrót do początku