# INFORMACJE OGÓLNE O CZYSZCZENIU

W celu zapewnienia najwyższej jakości działania urządzenia należy je okresowo czyścić.
W przypadku występowania kolorowych/białych linii na wydruku lub nieprawidłowego podawania papieru wykonaj poniższe procedury czyszczenia.

Jeżeli na skanowanych obrazach pojawią się plamy zanieczyszczeń lub kolorowe/białe linie | Wyczyść kolejno poniższe elementy, aż na wydrukach przestaną pojawiać się plamy zanieczyszczeń lub kolorowe/białe linie. CZYSZCZENIE SZYBY DOKUMENTÓW I AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA DOKUMENTÓW (ADF)
Jeżeli papier zacina się w podajniku bocznym: | CZYSZCZENIE ROLKI POBIERAJĄCEJ PODAJNIKA BOCZNEGO
Jeżeli pojawią się kolorowe linie: | CZYSZCZENIE KORONY GŁÓWNEJ BĘBNA FOTOPRZEWODZĄCEGO

Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować łatwopalnych substancji w sprayu. Jeżeli rozpylony gaz będzie miał kontakt z gorącymi częściami elektrycznymi lub modułem utrwalania we wnętrzu urządzenia, może to spowodować zaprószenie ognia lub porażenie prądem.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować rozcieńczalnika, benzenu lub podobnych lotnych substancji czyszczących. Może to uszkodzić obudowę lub zmienić jej kolor.
- Użyj miękkiej szmatki, aby delikatnie zetrzeć brud z obszaru panelu operacyjnego (patrz poniżej). Ściereczka ze sztywnego materiału lub mocne pocieranie mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.

Powrót do początku