# DODAWANIE ARKUSZY PRZEKŁADEK MIĘDZY KOPIAMI(OKŁADKI/PRZEKŁADKI)

## Przegląd

Ta funkcja służy do wstawiania arkusza papieru na określonej stronie jako arkusz przekładki.
Istnieją dwa rodzaje arkuszy przekładek. Możliwe jest określenie pozycji przekładki.
W razie potrzeby można wstawiać okładki.
Przed przystąpieniem do wstawiania okładek zapoznaj się z treścią części "DODAWANIE OKŁADEK DO KOPII".
Przykład: wstaw A po stronie 3 i B po stronie 5.
Przykłady wstawiania przekładek
Poniższe przykłady ilustrują wyniki kopiowania w przypadku wstawiania arkuszy przekładek między sześcioma kopiami oryginałów 1-stronnych i trzema kopiami oryginałów 2-stronnych przy zastosowaniu opisanych poniżej trybów kopiowania.
Tryby kopiowania

- Kopiowanie 1-stronnego oryginału
- Kopiowanie 2-stronnego oryginału

Kopiowanie 1-stronnego oryginału

Warunki ustawienia arkusza przekładki | Wynik kopiowania
--- | ---
Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 1-stronnego. | Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 2-stronnego.
Bez kopiowania | Wstawiany jest arkusz przekładki pomiędzy drugą a trzecią stron kopii. |
Kopia 1-stronna | Na arkuszu przekładki tworzona jest 1-stronna kopia trzeciej strony oryginału. |
KOPIA 2-STRONNA | Na arkuszu przekładki tworzona jest 2-stronna kopia trzeciej i czwartej strony oryginału. |

Kopiowanie 2-stronnego oryginału

Warunki ustawienia arkusza przekładki | Wynik kopiowania
--- | ---
Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 1-stronnego. | Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 2-stronnego.
Bez kopiowania | Wstawiany jest arkusz przekładki pomiędzy drugą a trzecią stron kopii. |
Kopia 1-stronna | Na arkuszu przekładki tworzona jest 1-stronna kopia trzeciej strony oryginału. | * Czwarta strona oryginału nie jest kopiowana.
KOPIA 2-STRONNA | Na arkuszu przekładki tworzona jest 2-stronna kopia trzeciej i czwartej strony oryginału. |

- Przed użyciem funkcji dodawania okładek/przekładek załaduj arkusze wkładek do podajnika.
- Po wybraniu funkcji dodawania okładek/przekładek ułóż oryginały na tacy podajnika dokumentów, wybierz tryb kopiowania 1-stronnego lub 2-stronnego, a następnie wprowadź liczbę kopii i inne ustawienia kopiowania. Po wprowadzeniu tych ustawień wykonaj procedurę wyboru funkcji dodawania okładek/przekładek.
- Format arkusza przekładki musi być taki sam jak format kopii.
- Można dodać maksymalnie 100 arkuszy przekładek.

- W połączeniu z tą funkcją nie można używać szyby dokumentów.
- Należy pamiętać, że nie można wstawiać dwóch arkuszy przekładek na tej samej stronie.
- Podczas 2-stronnego kopiowania oryginałów 2-stronnych nie można wstawiać arkusza przekładki między przednią a tylną stroną oryginału.
- Tej funkcji nie można używać w połączeniu z funkcją finiszera siodłowego.
- To ustawienie jest niedostępnie, jeśli funkcja dodawania okładek/przekładek została wyłączona w „Trybie ustawień”.

## Obsługa

Ułóż oryginał w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie i naciśnij przycisk [Podgląd].

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Okładki/Przekładki].
Naciśnij zakładkę [Arkusz przekładki].
Naciśnij przycisk wstawiania strony.
Ustawienia przekładki typu B są takie same jak ustawienia przekładki typu A.
Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź numer strony, na której ma być wstawiany arkusz, a następnie naciśnij przycisk [Wprowadź].
Całkowita liczba arkuszy przekładek jest wyświetlana obok przycisku [Wprowadź]. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich arkuszy przekładek.
W razie podania nieprawidłowego numeru strony:
Naciśnij przycisk [Układ Strony], a następnie zmień numer strony.

- SPRAWDZANIE, EDYTOWANIE I USUWANIE UKŁADU OKŁADEK I ARKUSZY PRZEKŁADEK

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie wstawiania arkuszy przekładek:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Zmień].
W przypadku wstawiania tylko przekładki typu A naciśnij przycisk [Nie wykonuj kopii].
Podczas kopiowania na przekładce typu A naciśnij przycisk [Simpleks] lub [Kopia dwustronna].
Zmiana arkusza przekładki:
Naciśnij przycisk [Podajnik papieru], a następnie wybierz podajnik zawierający arkusze przekładek.
W trybie kopiowania na obu stronach arkusza przekładki jako przekładek nie można używać naklejek, folii ani papieru indeksowego. Papier indeksowy można wstawiać, jeśli nie będzie on zadrukowywany.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij .
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku