# AUTOMATYCZNA KALIBRACJA

Poniższe ustawienia związane są z kopiowaniem.
Ustawienia domyślne wybrane w tej grupie mają wpływ na działanie wszystkich funkcji urządzenia (nie tylko funkcji kopiowania).
Poniższe ustawienia są związane z kolorem.
AUTOMATYCZNA KALIBRACJA
Wykonuje automatyczną korektę, jeżeli wyłączono czarny kolor kopii. Urządzenie drukuje szablon testowy, który jest następnie skanowany, po czym wykonywana jest automatyczna korekta koloru.
Po naciśnięciu przycisku [Wykonaj] i wydrukowaniu szablonu testowego, pojawia się monit o rozpoczęcie automatycznej kalibracji. Umieść szablon na szybie dokumentu jak na poniższym rysunku (tak, aby cienka linia na krawędzi strony była po lewej stronie).
Ułóż na szablonie testowym papier do kopiowania (około pięć kartek) o tym samym formacie, co szablon, delikatnie zamknij automatyczny podajnik dokumentów i naciśnij przycisk [Wykonaj].

- Jeśli po wykonaniu Automatycznej Kalibracji kolor nadal jest wyblakły, odpowiednie rezultaty może dać ponowne powtórzenie procedury kalibracyjnej.

Powrót do początku