# DODAWANIE ARKUSZY PRZEKŁADEK MIĘDZY FOLIAMI(PRZEKŁADKI MIĘDZY FOLIAMI)

## Przegląd

Podczas wykonywania kopii na folii poszczególne arkusze mogą się sklejać w wyniku naelektryzowania.
Funkcja dodawania przekładek między foliami umożliwia automatyczne rozdzielanie arkuszy folii kartkami, ułatwiając ich uporządkowanie.
Na przekładkach można również wykonywać kopie.
Podczas kopiowania 2-stronnego dostępny jest tylko tryb "1-stronne kopie 2-stronnych oryginałów".

- W tym trybie nie można określić liczby kopii.
- Folię można umieścić wyłącznie w podajniku bocznym.

## Obsługa

Ułożyć folię w podajniku bocznym zadrukowaną stroną do dołu i załadować arkusze folii.
Po załadowaniu folii skonfigurować ustawienia podajnika bocznego.

- KOPIOWANIE Z UŻYCIEM PODAJNIKA BOCZNEGO

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Przekładki M. Foliami].
Naciśnij przycisk [Wł.].
W przypadku kopiowania na arkuszach przekładek, naciśnij pole wyboru [Kopiuj na przekładce], aby zmienić jego ustawienie na .
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie trybu wstawiania przekładek między foliami:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku