# CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA

W tej części opisano nazwy i funkcje poszczególnych elementów znajdujących się na zewnątrz urządzenia.
×
Automatyczny podajnik dokumentów
Ten element automatycznie podaje i skanuje wiele oryginałów. Obie strony dwustronnych oryginałów mogą zostać automatycznie zeskanowane za jednym razem.
- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
×
Pokrywa przednia
Otwórz tę pokrywę, aby przełączyć włącznik główny do pozycji "Wł." lub "Wył." lub wymienić pojemnik z tonerem.
- WŁĄCZANIE ZASILANIA
– WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM
×
Taca odbiorcza (taca środkowa)
Na tę tacę trafiają zadrukowane arkusze.
×
Panel operacyjny
Na tym panelu znajduje się przycisk [Zasilanie], przycisk/kontrolka [Oszczędzanie energii], przycisk [Ekran główny], wyłącznik główny, kontrolka odbierania faksu i panel dotykowy.
Użyj panelu dotykowego, aby włączyć dowolną z tych funkcji.
- PANEL OPERACYJNY
×
Prawa taca*
Ustawiona tak, aby wydruki trafiały na nią w miarę potrzeby.
Ustawiając urządzenie tak, aby oryginały odebrane za pośrednictwem faksu lub faksu internetowego trafiały na tę tacę, możesz oddzielić je od wydrukowanych kopii.
×
Finiszer*
Służy do zszywania arkuszy.
Można również zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza, który służy do wykonywania otworów w wydrukach.
- FINISZER
×
Finiszer siodłowy (większa układarka)*
Ten moduł zszywa i składa wydruki. Można również zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza, który służy do wykonywania otworów w wydrukach.
- FINISZER SIODŁOWY (większa układarka)
×
Moduł podajnika papieru*
Moduł przesyła zadrukowany papier do finiszera (większa układarka), finiszera siodłowego lub finiszera siodłowego (większa układarka). Może on również pośredniczyć między urządzeniem a finiszerem (większa układarka), finiszerem siodłowym lub finiszerem siodłowym (większa układarka).
×
Port USB (typ A)
Służy do podłączania urządzenia USB, na przykład pamięci USB.
Należy używać ekranowanego kabla USB.
Obsługuje standard USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Klawiatura*
Możesz używać jej zamiast klawiatury programowej wyświetlanej na panelu dotykowym. Jeżeli jej nie używasz, klawiatura może zostać schowana pod panelem operacyjnym.
×
Taca 1
Przechowuj papier w tej tacy.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 2 (jeśli zainstalowany jest podajnik standardowy/500/2x500/3x500/500 i 2000 ark.)
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 3 (jeśli zainstalowany jest podajnik standardowy/2x500/3x500 ark.)*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 3 (jeśli zainstalowano podstawę/kasetę na 500 i 2000 arkuszy)*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- PODAJNIK 3 – 4 (PODSTAWA/KASETA NA 2000 ARKUSZY)
×
Podajnik 4 (jeśli zainstalowany jest podajnik standardowy/3x500 ark.)*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 4 (jeśli zainstalowano podstawę/kasetę na 500 i 2000 arkuszy)*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- PODAJNIK 3 – 4 (PODSTAWA/KASETA NA 2000 ARKUSZY)
×
Podajnik 5 (jeśli zainstalowano podajnik o dużej pojemności)*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W TACY DUŻEJ POJEMNOŚCI
×
Podajnik boczny
Użyj tego podajnika, aby wprowadzać papier do urządzenia ręcznie.
W przypadku wkładania papieru większego niż A4R lub 8-1/2" x 11"R należy wysunąć prowadnicę.
- ŁADOWANIE PAPIERU DO PODAJNIKA BOCZNEGO
×
Moduł dziurkacza*
Moduł ten służy do wykonywania dziurek w kopiach. Wymagany jest finiszer siodłowy, finiszer siodłowy (większa układarka) lub finiszer (większa układarka).
- MODUŁ DZIURKACZA
×
Finiszer (duży odbiornik papieru)*
Służy do zszywania arkuszy. Można również zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza, który służy do wykonywania dziurek w wydrukach.
- Finiszer (duży odbiornik papieru)
×
Finiszer siodłowy*
Służy do zszywania i składania arkuszy. Można również zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza, który służy do wykonywania dziurek w wydrukach.
- FINISZER SIODŁOWY
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.
* Opcjonalnie Powrót do początku