# REGULACJA OSTROŚCI OBRAZU(OSTROŚĆ)

## Przegląd

Ta funkcja służy do regulacji ostrości w celu wyostrzenia lub rozmycia obrazu.
Ostrość należy określić przed zeskanowaniem oryginału.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Ostrość].
Naciśnij lub przesuń suwak, aby wyregulować ostrość.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Aby anulować ustawienie ostrości:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie] aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku