# USTAWIENIA SSL

Tryb SSL może być używany do transmisji danych w sieci.
SSL to protokół umożliwiający szyfrowanie przesyłanych w sieci informacji. Szyfrowanie danych umożliwia bezpieczne wysyłanie i odbiór informacji.
Można to osiągnąć za pomocą następujących protokołów.
Port serwera

- HTTPS: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji HTTP.
- IPP-SSL: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji IPP.
- Przekierowanie HTTP na HTTPS w Trybie ustawień (wersja WWW): kiedy to ustawienie jest włączone, wszystkie próby komunikacji z urządzeniem w trybie HTTP będą przekierowane na HTTPS.

Port klienta

- HTTPS: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji HTTP.
- FTPS: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji FTP.
- SMTP-SSL: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji SMTP.
- POP3-SSL: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji POP3.
- LDAP-SSL: włącz szyfrowanie SSL dla komunikacji LDAP.

Poziom szyfrowania
Szyfrowanie można ustawić na jeden z trzech poziomów.
Informacja o Certyfikacie
Zarejestruj informacje wymagane do wydania certyfikatu.
Powrót do początku