# CZYSZCZENIE KORONY GŁÓWNEJ BĘBNA FOTOPRZEWODZĄCEGO

## Przegląd

Jeżeli po wyczyszczeniu szyby dokumentów i automatycznego podajnika dokumentów nadal pojawiają się czarne linie, użyj elementu czyszczącego koronę, aby wyczyścić główną koronę bębna fotoprzewodzącego.

- Jeżeli wyczyszczenie korony głównej bębna fotoprzewodzącego nie rozwiąże problemu, trzy razy przesuń pokrętło w tę i z powrotem.
- Przesuwając pokrętło w celu oczyszczenia korony, przesuwaj je powoli w obie strony.

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Wyjmij pojemnik ze zużytym tonerem.
Gdy poziom tonera w podajniku jest niski, wyświetlany jest komunikat z informacją o konieczności wymiany pojemnika z tonerem.
Pojemnik ze zużytym tonerem wysunie się do przodu, jak pokazano na rysunku.
Delikatnie przytrzymaj pojemnik, aby mógł maksymalnie wysunąć się do przodu.
Wyczyść koronę główną.
Delikatnie pociągnij element czyszczący korony w górę do końca otworu, a następnie delikatnie go wsuń.
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku