# FUNKCJE EKONOMICZNE

Niniejsze funkcje pomagają zmniejszyć zużycie energii poprzez zarządzanie pracą elementów pobierających dużo energii. Urządzenie oferuje dwa tryby oszczędzania energii.

TIMER AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA | Jeśli nie jest wykonywane żadne zadanie, ten tryb powoduje odłączenie zasilania od panelu operacyjnego i modułu utrwalania, a także przełącza urządzenie do stanu najmniejszego poboru energii. Chociaż ilość zaoszczędzanej energii jest większa, to czas ponownego rozruchu urządzenia jest dłuższy.
TRYB WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA | Ten tryb obniża temperaturę modułu utrwalania i przełącza urządzenie do stanu małego poboru energii. W porównaniu do trybu timera automatycznego wyłączania zasilania ilość zaoszczędzonej energii jest mniejsza, ale czas ponownego rozruchu urządzenia jest krótszy.

Ponadto użycie niżej opisanych funkcji wraz z powyższymi trybami pomaga jeszcze bardzie zmniejszyć zużycie energii.

Funkcja | Opis
--- | ---
PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA ZDALNEGO PRZEJDŹ DO TRYBU AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA. | Urządzenie przełącza się z trybu automatycznego wyłączania zasilania na czas drukowania, a po jego zakończeniu natychmiast przechodzi z powrotem do trybu automatycznego wyłączania zasilania.
SKANOWANIE EKONOMICZNE | Urządzenie wykonuje zadania niezwiązane z drukowaniem (niekorzystające z modułu utrwalania), takie jak transmisja faksów i obrazów, przy wyłączonym module utrwalania.
FUNKCJA HARMONOGRAMU WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA | Użyj tej funkcji, jeżeli chcesz ustawić czas włączania lub wyłączania zasilania w celu zaoszczędzenia energii.
USTAWIENIA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ | Ta funkcja zapewnia optymalne przełączanie się urządzenia do trybu automatycznego wyłączania zasilania w zależności od częstotliwości używania, w oparciu o analizę użytkowania urządzenia przez określony czas. Funkcja harmonogramu włączania/wyłączania ma priorytet.

Ustawienie trybu ekonomicznego
Ustawienia funkcji ekonomicznych są ustawiane grupowo. Dostępny jest „Tryb normalny” i „Tryb ekonomiczny”.
Wartości są ustawiane dla każdego trybu w sposób następujący.

Oszczędność energii | Tryb normalny | Tryb ekonomiczny
--- | --- | ---
Skanowanie ekonomiczne | Wł. (Tylko tryby wysyłania) | Wł. (Wszystkie tryby oprócz kopiowania)
Timer Automatycznego Wyłączania Zasilania | Zmień godzinę przekazywania: Auto | Ustaw godzinę przekazywania: Wł. (1 min)
Po zakończeniu operacji zdalnej przejdź do trybu automatycznego wyłączenia. | Wył. | Wł.
Ustawienia trybu nagrzewania | 1 min | 1 min
Wyłącz wyświetlanie panelu w trybie wstępnego nagrzewania | Wł. | Wł.

Poszczególne ustawienia oszczędzania energii w ustawieniach zarządzania energią są wyłączone, jeśli używany jest tryb zwykły/ekonomiczny.
Powrót do początku