# ELEMENTY REJESTROWANE W DZIENNIKU ZADAŃ

Urządzenie rejestruje wykonane zadania w dzienniku zadań.
Główne informacje rejestrowane w dzienniku zadań opisano poniżej.

- Aby ułatwić sumowanie liczników użycia urządzeń skonfigurowanych w różny sposób, elementy rejestrowane w dzienniku zadań są stałe i niezależne od zainstalowanych urządzeń peryferyjnych lub celu rejestrowania tych danych.
- W niektórych przypadkach informacje o zadaniu mogą być nieprawidłowo zarejestrowane, np. w przypadku awarii zasilania podczas wykonywania zadania.

Nr |  | Nazwa elementu | Opis
--- | --- | --- | ---
1 | Elementy główne | ID zadania | Zapisywany jest identyfikator zadania. Identyfikator zadania pojawia się w dzienniku w formie kolejnej liczby o wartości maksymalnej wynoszącej 999 999, po czym jest resetowany do wartości 1.
2 | Tryb zadania | Rejestrowany jest typ trybu zadania, np. kopiowanie lub drukowanie.
3 | Identyfikator zadania dla konta | Rejestrowany jest identyfikator zadania używany w module OSA. Identyfikator jest rejestrowany niezależnie od tego, czy moduł OSA jest obecny.
4 | Nazwa komputera | Rejestrowana jest nazwa komputera, z którego wysłano zadanie drukowania.*
5 | Nazwa Użytkownika | Rejestrowana jest nazwa użytkownika w przypadku użycia funkcji autoryzacji użytkownika.
6 | Login | Rejestrowany jest login w przypadku użycia funkcji autoryzacji użytkownika.
7 | Numer karty | Rejestrowany jest numer identyfikacyjny karty używany w procesie uwierzytelniania.
8 | Numer Wydania karty | Rejestrowana jest liczba wydań karty zapisana na karcie SSFC IC.
9 | Kod opłaty 1. | Rejestrowany jest kod opłaty 1.
10 | Kod opłaty 2. | Rejestrowany jest kod opłaty 2.
11 | Data i czas rozpoczęcia | Rejestrowana jest data i czas rozpoczęcia zadania.
12 | Data i czas zakończenia | Rejestrowana jest data i czas zakończenia zadania.
13 | Licznik główny czarno-biały | Rejestrowany jest licznik główny dla danego zadania drukowania. W przypadku zadania wysyłania rejestrowana jest całkowita liczba wysłanych stron czarno-białych. W przypadku podsumowania transmisji rozsyłania rejestrowana jest całkowita liczba stron. W przypadku zadania skanowania na dysk twardy rejestrowana jest całkowita liczba wysłanych stron czarno-białych.
14 | Licznik główny koloru | Rejestrowany jest licznik główny dla danego zadania drukowania. W przypadku zadania wysyłania rejestrowana jest całkowita liczba wysłanych stron w pełnym kolorze. W przypadku podsumowania transmisji rozsyłania rejestrowana jest całkowita liczba stron. W przypadku zadania skanowania na dysk twardy rejestrowana jest całkowita liczba zapisanych stron w pełnym kolorze.
15 | Całkowite Zliczanie Trzech Kolorów | Rejestrowana jest całkowita liczba stron zadania drukowania dla 3 kolorów.
16 | Licznik Całkowity Dwukolorowe | Rejestrowana jest całkowita liczba stron zadania drukowania dla 2 kolorów. W przypadku zadania skanowania na dysk twardy rejestrowana jest całkowita liczba zapisanych stron w 2 kolorach.
17 | Licznik Całkowity Jednokolorowe | Rejestrowana jest całkowita liczba stron zadania drukowania dla jednego koloru.
18 | Licz zgodnie z rozmiarem | Rejestrowana jest liczba formatu stron oryginału w trybie kolorowym i czarno-białym.
19 | Liczba arkuszy według rozmiaru | Rejestrowana jest liczba arkuszy według rozmiaru.
20 | Licznik nieprawidłowego papieru (czarno-biały) | Rejestrowana jest liczba nieprawidłowych arkuszy czarno-białych.
21 | Licznik Nieprawidłowego Papieru (Kolorowy) | Rejestrowana jest liczba nieprawidłowych arkuszy kolorowych.
22 | Liczba zarezerwowanych zestawów | Rejestrowana jest liczba określonych zestawów lub zarezerwowanych miejsc docelowych.
23 | Liczba ukończonych zestawów | Rejestrowana jest liczba ukończonych zestawów lub liczba miejsc docelowych, dla których transmisja zakończyła się powodzeniem.
24 | Liczba zarezerwowanych stron | Rejestrowana jest liczba zarezerwowanych stron oryginału dla zadania kopiowania, drukowania, skanowania lub innego zadania.
25 | Liczba ukończonych stron | Rejestrowana jest liczba ukończonych stron danego zestawu.
26 | Rezultat | Rejestrowany jest rezultat zadania.
27 | Powód błędu | Rejestrowana jest przyczyna błędu w przypadku wystąpienia błędu podczas wykonywania zadania.
28 | Element powiązany z zadaniem drukowania | Wydruk | Rejestrowany jest tryb wydruku zadania drukowania.
29 | Zszywaj | Rejestrowany jest status zszywania.
30 | Licznik zszywek | Rejestrowana jest liczba zszywek.
31 | Licznik dziurkowania | Rejestrowana jest liczba wykonanych czynności dziurkowania.
32 | Składanie | Rejestrowane jest zadanie korzystające z funkcji składania.
33 | Licznik składania | Rejestrowana jest liczba złożonych stron.
34 | Dźwięk drukarki | Rejestrowany jest dźwięk drukarki używany podczas zadania drukowania.
35 | Element powiązany z przesyłaniem obrazu | Adres | Rejestrowany jest adres zadania wysyłania obrazu.
36 | Nazwa nadawcy | Rejestrowana jest nazwa nadawcy zadania wysyłania obrazu.
37 | Adres nadawcy | Rejestrowany jest adres nadawcy zadania wysyłania obrazu.
38 | Typ transmisji | Rejestrowany jest typ transmisji zadania wysyłania obrazu.
39 | Administracyjny numer seryjny | Rejestrowany jest administracyjny numer seryjny zadania wysyłania obrazu.
40 | Numer rozsyłania | Rejestrowany jest numer rozsyłania zadania wysyłania obrazu.
41 | Kolejność wpisów | Rejestrowana jest kolejność rezerwacji transmisji rozsyłania dla zadania wysyłania obrazu. Umożliwia ona łączenie połączenia z drukowaniem podczas rejestrowania zadań wielokrotnego pollingu.
42 | Format pliku | Rejestrowany jest format pliku dla zadania wysyłania obrazu.
43 | Tryb kompresji/współczynnik kompresji | Rejestrowany jest tryb kompresji i współczynnik kompresji pliku dla zadania wysyłania obrazu.
44 | Czas połączenia | Rejestrowany jest czas połączenia dla zadań wysyłania obrazu.
45 | Nr faksu | Rejestrowany jest zapisany numer nadawcy.
46 | Element powiązany z archiwum dokumentu | Przechowywanie dokumentów | Rejestrowany jest status przechowywania dokumentu.
47 | Tryb przechowywania | Rejestrowany jest tryb przechowywania dokumentu.
48 | Funkcjonalność podstawowa | Ustawienie koloru | Rejestrowany jest kolor wybrany przez użytkownika.
49 | Tryby specjalne | Rejestrowane są tryby specjalne, które zostały wybrane podczas wykonywania zadania.
50 | Nazwa Pliku | Rejestrowana jest zapisana nazwa pliku.*
51 | Rozmiar danych [KB] | Rejestrowany jest rozmiar pliku.
52 | Elementy szczegółowe | Format oryginału | Rejestrowany jest format zeskanowanego oryginału. W przypadku zadania drukowania przechowywania dokumentu rejestrowany jest format papieru danego pliku.
53 | Typ oryginału | Rejestrowany jest typ oryginału (tekst, drukowana fotografia itp.) ustawiony na ekranie ustawień ekspozycji.
54 | Licznik oryginałów | Rejestrowana jest liczba zeskanowanych arkuszy oryginału.
55 | Format papieru | W przypadku zadania drukowania rejestrowany jest format papieru. W przypadku zadania wysyłania rejestrowany jest format przesyłanego papieru. W przypadku zadania skanowania na dysk twardy rejestrowany jest format papieru zapisanego pliku.
56 | Typ papieru | Rejestrowany jest typ papieru dla drukowania.
57 | Właściwości papieru | Rejestrowane są właściwości papieru określone w opcji „Typ papieru”.
58 | Konfiguracja dupleksu | Rejestrowane są ustawienia dupleksu.
59 | Rozdzielczość | Rejestrowana jest rozdzielczość skanowania.
60 | Element urządzenia | Nazwa modelu | Rejestrowana jest nazwa modelu urządzenia.
61 | Numer seryjny urządzenia | Rejestrowany jest numer seryjny urządzenia.
62 | Nazwa | Rejestrowana jest nazwa urządzenia ustawiona na stronach WWW.
63 | Lokalizacja urządzenia | Rejestrowana jest lokalizacja urządzenia ustawiona na stronach WWW.

Powrót do początku