# KOLEJNOŚĆ WYSYŁANIA OBRAZÓW

Najpierw naciśnij odpowiednią ikonę na ekranie głównym, aby przełączyć urządzenie w wymagany tryb wysyłania.

- WYBÓR TRYBU SKANERA SIECIOWEGO

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Wprowadź odbiorcę.
Naciśnij przycisk adresu, aby wprowadzić bezpośrednio odbiorcę i określ adres do wysyłania zeskanowanych danych.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Skonfiguruj ustawienia skanowania.
Ustaw format skanowania oryginału, ekspozycję, format pliku i inne parametry.
Jeśli istnieje taka potrzeba, możesz uzyskać informacje na temat ustawień w następujących rozdziałach:

- ZBIORCZE SKANOWANIE I WYSYŁANIE ORYGINAŁÓW
- REGULACJA KOLORÓW I CIENI
- SKANOWANIE ORYGINAŁÓW

- AUTOMATYCZNE SKANOWANIE OBU STRON ORYGINAŁU (2-STRONNY ORYGINAŁ)
- FORMAT SKANU I FORMAT PRZESYŁANIA (POWIĘKSZANIE/POMNIEJSZANIE)
- USTAWIANIE FORMATU SKANOWANIA ORYGINAŁU W PRZEŁOŻENIU NA FORMAT PAPIERU
- USTAWIANIE FORMATU SKANOWANIA ORYGINAŁU PRZY UŻYCIU WARTOŚCI LICZBOWYCH
- USTAWIANIE FORMATU WYSYŁANIA OBRAZU
- ZMIANA EKSPOZYCJI I TYPU OBRAZU ORYGINAŁU
- ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI
- ZMIANA FORMATU W TRYBIE SKANOWANIA LUB WPROWADZANIA DANYCH
- ZMIANA FORMATU W TRYBIE FAKSU INTERNETOWEGO
- ZMIANA TRYBU KOLOROWEGO

Ustaw odpowiednie opcje w menu Inne.
Menu Inne można używać poza sytuacjami, w których używane są takie ustawienia skanowania, jak wysyłanie dwóch stron na jednej stronie lub jednoczesne wysyłanie oryginałów różnych formatów.
Wyślij oryginał.
Naciśnij przycisk [Start].
Możesz sprawdzić podgląd obrazu, naciskając przycisk [Podgląd].
Jeśli oryginał jest umieszczany na szybie dokumentów:
Należy powtarzać czynności układania i przesyłania oryginału do chwili wysłania wszystkich oryginałów. Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów należy nacisnąć przycisk [Koniec].
Powrót do początku