# AUTORYZACJA ZA POMOCĄ LOGINU/HASŁA

## Przegląd

Ta metoda pozwala użytkownikom logować się za pomocą loginu i hasła otrzymanych od administratora urządzenia lub administratora serwera LDAP.
Podczas uruchamiania urządzenia wyświetlany jest ekran logowania.
Autoryzacja przy pomocy loginu i hasła
Jeżeli przeprowadzana jest autoryzacja LDAP, na ekranie wyświetlane mogą być inne elementy.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego loginu lub hasła trzy razy z rzędu:
Jeżeli w ustawieniach systemowych włączona jest opcja „Ostrzeżenie, jeśli logowanie się nie powiedzie”, panel operacyjny zostanie zablokowany na pięć minut po wprowadzeniu niewłaściwego loginu lub hasła trzy razy z rzędu.
Skontaktuj się z administratorem urządzenia, aby sprawdzić swój login i hasło użytkownika.

- Aby odblokować panel operacyjny:
  W „Trybie ustawień” (wersja www) wybierz kolejno opcje [Kontrola użytkownika] → [Ustawienia domyślne], aby zwolnić blokadę.
- By włączyć opcję [Ostrzeżenie, gdy login nie jest przyjęty]:
  W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Kontrola użytkownika] → [Ustawienia domyślne] → [Ostrzeżenie, gdy login nie jest przyjęty].

W przypadku autoryzacji za pomocą LDAP może pojawić się przycisk [Adres E-mail], w zależności od używanego sposobu uwierzytelniania. Naciśnij pole tekstowe [Adres E-mail] i wpisz swój adres E-mail.
Aby zapisać nazwę użytkownika:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Kontrola Użytkownika] → [Lista Użytkowników].
Zarejestruj również szczegółowe informacje, takie jak login, numer użytkownika i hasło. Poproś administratora urządzenia o informacje jakich potrzebujesz, aby korzystać z urządzenia.

## Obsługa

Wprowadź login.
Wprowadzanie za pomocą klawiatury programowej
Jeżeli rejestracja nazwy użytkownika nie została przeprowadzona w trybie ustawień, użytkownik korzystający tylko z autoryzacji LDAP powinien nacisnąć pole tekstowe [Nazwa W Login] i wprowadzić nazwę użytkownika (login), korzystając z klawiatury programowej.
Jeśli podłączona jest klawiatura zewnętrzna, może ona zostać wykorzystana do wpisywania tekstu.
Wybór z listy
Naciśnij przycisk [Wybierz z Listy] i wybierz użytkownika na ekranie Lista użytkowników.
Autoryzacja LDAP jest używana po udostępnieniu przez administratora serwera usługi LDAP w sieci LAN (sieć lokalna).
Wprowadź hasło.
Wprowadź hasło za pomocą klawiatury programowej.
Jeśli podłączona jest klawiatura zewnętrzna, może ona zostać wykorzystana do wpisywania tekstu.
W przypadku logowania się do serwera LDAP należy wprowadzić hasło powiązane z nazwą użytkownika (loginem) na serwerze LDAP.
Każdy wprowadzony znak zostanie wyświetlony jako "". Po wprowadzeniu hasła naciśnij przycisk [OK].
Jeżeli autoryzacja przebiega za pośrednictwem serwera LDAP, a hasło użytkownika zapisane na „Liście użytkowników” i na serwerze LDAP różnią się, należy użyć hasła zapisanego na serwerze LDAP.
By zarejestrować nazwę użytkownika i hasło:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Kontrola Użytkownika] → [Lista Użytkowników].
Podczas rejestracji serwera LDAP, zmień informacje w polu [Autoryzuj do:] według potrzeby.

- Wybór z ekranu Lista użytkowników:
- Serwer LDAP, z którym próbujesz się połączyć, został zarejestrowany podczas rejestracji użytkownika. Z tego powodu serwer docelowy, który powinien być celem autoryzacji, pojawia się w momencie wybrania loginu.
  Przejdź do kroku 3.
- Wprowadzanie z klawiatury programowej:
- Naciśnij przycisk [Autoryzuj do:] i wybierz serwer LDAP, aby się zalogować.

Naciśnij przycisk [OK].
Jeżeli wprowadzone login i hasło pomyślnie przejdą autoryzację, wyświetlona zostanie liczba pozostałych stron, które użytkownik może skopiować lub zeskanować.
Jeżeli zostało wprowadzone ograniczenie liczby stron dostępnych dla użytkownika, wyświetlony zostanie licznik kopii dla zalogowanego użytkownika.

- Aby ograniczyć liczbę stron do wykorzystania przez użytkownika:
  W „Trybie ustawień” wybierz przycisk [Kontrola użytkownika] → [Lista grup limitów stron].
- Aby ukryć liczbę dostępnych stron po zalogowaniu:
  W „Trybie ustawień” wyłącz opcję [Kontrola użytkownika] → [Ustawienia domyślne] → [Wyświetl stan po zalogowaniu].
- Aby zmienić czas wyświetlania komunikatu:
  W „Trybie ustawień” wybierz przycisk [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia operacji] → [Ustawienia czasu wyświetlania komunikatów].

Aby się wylogować po zakończeniu korzystania z urządzenia, naciśnij przycisk [Wyloguj się].
Powrót do początku