# DRUKOWANIE OKREŚLONYCH STRON NA PAPIERZE RÓŻNEGO TYPU(INNY PAPIER)

## Przegląd

W środowisku Windows
Przednia i tylna okładka oraz wybrane strony dokumentu są drukowane na papierze różniącym się od pozostałych kartek.
Tej funkcji należy używać w celu drukowania przednich i tylnych okładek na grubszym papierze lub dodawania kolorowych wkładek lub kartek innego typu na określonych stronach.
W razie potrzeby papier można również dodać jako arkusze wkładki, na których nic nie jest drukowane.
W środowisku Macintosh
Przednią i tylną okładkę można wydrukować przy użyciu innego papieru, niż użytego do drukowania pozostałych stron. Funkcji tej można użyć na przykład w przypadku, gdy przednia okładka i ostatnia strona mają być wydrukowane na grubym papierze.

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Opcje].
Wybierz opcję [Inny papier] i kliknij przycisk [Ustawienia].
Wybierz ustawienia przekładek.

- Wybierz miejsce wstawiania, źródło papieru i sposób drukowania z odpowiednich menu.
- Kliknij przycisk [Dodaj], aby wyświetlić zaznaczone ustawienia w „Informacje”.
- Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [Zapisz] w menu „Ustawienia Klienta”, aby zapisać ustawienia.

- Jeśli w polu „Źródło papieru” zostanie wybrana opcja [Podajnik boczny], należy pamiętać o dokonaniu odpowiedniego wyboru w polu „Typ papieru” i załadowaniu tego typu papieru do podajnika bocznego.
- Jeżeli dla opcji [Inna Strona] wybrano ustawienie „Wprowadź położenie”, miejsce wstawiania można określić wprowadzając bezpośrednio numer strony. Nie można jednak umieszczać wkładek po sobie na tej samej stronie. Jeśli dla ustawienia „Sposób drukowania” ustawiono opcję [Wydruk 2-Stronny], wybrana strona oraz następna strona zostaną wydrukowane na przedniej i tylnej stronie papieru, w związku z czym ustawienia wkładki na stronie wydrukowanej na tylnej stronie nie będą obowiązywać.

Macintosh
Wybierz opcje [Printer Features] i [Different Paper].
Wybierz ustawienia wstawiania przekładek.
Wybierz ustawienia papieru, podajnik papieru i typ papieru dla przedniej i tylnej okładki.
Powrót do początku