# DOPASOWANIE USTAWIEŃ KOLORÓW DO TYPU OBRAZU(ZAAWANSOWANE USTAWIENIA KOLORÓW)

## Przegląd

W sterowniku drukarki dostępne są predefiniowane ustawienia kolorów odpowiednie do różnych zastosowań. Umożliwia to wykonywanie wydruków o najbardziej odpowiednich odcieniach.
Zaawansowane ustawienia kolorów, takie jak ustawienia zarządzania kolorami oraz ustawienia sortowania umożliwiające regulację wyrazistości kolorów, są również dostępne w przypadku drukowania kolorowych obrazów.
Dostępne są następujące ustawienia zarządzania kolorami.

Windows ICM*1: | Metoda zarządzania kolorami w środowisku Windows
ColourSync: | Metoda zarządzania kolorami w środowisku Macintosh
Profil źródłowy: | Umożliwia wybór profilu koloru, który będzie wykorzystywany do wyświetlania obrazów na ekranie komputera.
Cel renderowania: | Standardowa wartość użyta w czasie konwertowania równowagi kolorów obrazu wyświetlanego na ekranie komputera na równowagę kolorów, która może być wydrukowana przez urządzenie.
Profil wydruku: | Umożliwia wybór profilu koloru dla drukowanego obrazu
Korekcja CMYK*2: | Umożliwia korektę obrazu w celu uzyskania optymalnych wyników drukowania podczas drukowania obrazu CMYK.
Ekranowanie: | Umożliwia wybór optymalnego sposobu przetwarzania drukowanego obrazu.
Neutralny szary: | Umożliwia określenie koloru tonera używanego do drukowania szarych obszarów.
Czysty czarny druk: | Umożliwia wykonanie drukowania z użyciem wyłącznie czarnego tonera.
Stabilizacja: | Zapobiega wybielaniu konturów kolorowych fragmentów.
Ostrość: | Umożliwia wyostrzenie lub wygładzenie konturów obrazu.
Czarna nadbitka*3: | Zapobiega wybieleniu konturów czarnego tekstu.
Profil Niestandardowej Symulacji CMYK*3: | Umożliwia dopasowanie kolorów w celu uzyskania symulacji wydruku z użyciem kolorów rozbarwień używanych przez prasy drukarskie.
Profil symulacji*3: | Umożliwia wybór kolorów rozbarwień.

*1 Niedostępne w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PS w systemach Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.
*2 Dostępne tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PCL6.
*3 Dostępne tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PS (Windows/Macintosh).

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Kolorowy] i wybierz opcję [Typ Obrazu].

- Standard: Dane zawierające tekst, zdjęcia, wykresy itd.
- Graphics: Dane z wieloma rysunkami lub ilustracjami
- Photo: Zdjęcia lub dane wykorzystujące zdjęcia
- CAD: Rysunki techniczne
- Scan: Dane zeskanowane przez skaner
- Minimum Colour Difference: Dane drukowane w kolorze zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie
- Custom: Dane drukowane z użyciem ustawień specjalnych

Kliknij przycisk [Zaawansowane ustawienia...] i określ ustawienia.
Aby skonfigurować zarządzanie kolorami w systemie Windows OS ICM, dla menu „Typ Oryginału” wybierz opcję [Ustawienia użytkownika] w kroku 1. Następnie kliknij pole wyboru [Windows ICM], pojawi się symbol zaznaczenia .
Aby skonfigurować menu „Profil źródłowy” i inne szczegółowe zadania zarządzania kolorami, wybierz preferowane ustawienia z dostępnych menu.
Opcja Windows ICM jest niedostępna w przypadku korzystania ze sterownika drukarki PS w systemach Windows Vista/Server2008/7/8/Server 2012.

Macintosh
Wybierz opcję [Kolorowy].
Wybierz opcję [Print Mode].
Aby korzystać z funkcji zarządzania kolorem w systemie Mac OS, zaznacz pole wyboru [ColourSync] (pojawi się symbol zaznaczenia ). W tym przypadku wybór opcji „Typ oryginału” nie jest możliwy.
Wybierz opcję [Typ Oryginału].

- Standard: Dane zawierające tekst, zdjęcia, wykresy itd.
- Graphics: Dane z wieloma rysunkami lub ilustracjami
- Photo: Zdjęcia lub dane wykorzystujące zdjęcia
- CAD: Rysunki techniczne
- Scan: Dane zeskanowane przez skaner
- Minimum Colour Difference: Dane drukowane w kolorze zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie
- Custom: Dane drukowane z użyciem ustawień specjalnych

- Po wybraniu opcji [Custom] wybierz ustawienie „Neutral Gray”.

Kliknij przycisk [Zaawansowane ustawienia...] i określ ustawienia.
Aby skonfigurować ustawienia zarządzania kolorami, wybierz żądane ustawienia z menu. Aby użyć funkcji „CMYK Simulation”, zaznacz pole opcji [CMYK Simulation] na , po czym wybierz pożądane ustawienie.

- W systemie Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 i 10.8, kliknij kartę [Zaawansowane ustawienia...], aby skonfigurować zaawansowane ustawienia kolorów.

Powrót do początku