# USTAWIENIA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania, a także ustawienie trybu nagrzewania.
Ta funkcja zmniejsza zużycie energii oraz pomaga zachować surowce naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.
Ustawienia trybu nagrzewania
Czas, po jakim włącza się funkcja trybu nagrzewania, można ustawić na dowolną liczbę minut, od 1 do 120.
Tryb nagrzewania zostanie aktywowany po upływie ustawionego czasu od momentu zakończenia drukowania i nie zostanie wybrana żadna inna funkcja urządzenia. Opisywana funkcja zmniejsza zużycie energii oraz pomaga zachować surowce naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.
Dobierz czas, który najlepiej odpowiada potrzebom miejsca pracy.
Wyświetlacz na panelu może zostać wyłączony w trybie nagrzewania.
Trybu nagrzewania nie można wyłączyć.
Czas przejścia do automatycznego wyłączania zasilania jest stały.
Czas przejścia do automatycznego wyłączania zasilania jest stały.
Jeśli to ustawienie jest włączone, opcja [Zmień godzinę przekazywania] jest wyłączona.
Jeśli tryb automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączony, ustawiony tutaj czas jest nieaktywny.
PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA ZDALNEGO PRZEJDŹ DO TRYBU AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA.
Ta funkcja działa w trybie automatycznego wyłączania zasilania. Po zakończeniu zadania drukowania przesłanego z komputera bądź po wydrukowaniu danych faksu urządzenie natychmiast powraca do trybu automatycznego wyłączania zasilania.
Zmień godzinę przekazywania
Ta funkcja reguluje przełączanie się urządzenia do trybu automatycznego wyłączania zasilania, tak aby było ono optymalne w każdym kolejnym okresie. W tym celu analizuje użycie urządzenia na podstawie rejestrów zadań z ostatnich 4 tygodni.
Jeśli to ustawienie jest włączone, opcja [Ustaw godzinę przekazywania] jest wyłączona.

- Ustawienia sterowania przesyłaniem obrazów pozostają niezmienione.
- Funkcja ta nie jest połączona z funkcją Ustawienia harmonogramu wł./wył. Jeśli obie te funkcje są włączone, Ustawienia harmonogramu wł./wył. są nadrzędne.

- Strony są zliczane oddzielnie dla każdego formatu papieru.
- W czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, nie są rejestrowane żadne zadania.

Przejście do trybów Oszczędności energii i Automatycznego wyłączania zasilania

Wzór | Czas przejścia | Średnia wydajność na godzinę*
--- | --- | ---
Tryb1 (Start zadania - priorytet1) | Po 1 godzinie | 500 lub więcej
Tryb2 (Start zadania - priorytet2) | Po 30 minutach | Od 100 do 499
Tryb3 (Oszczędność energii - priorytet1) | Po 5 minutach | Od 20 do 99
Tryb4 (Oszczędność energii - priorytet2) | Po minimalnym okresie czasu | Maksymalnie 19
| Poziom energii w trybie uśpienia | Niskie zużycie: Urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii, jednak ponowne włączenie urządzenia może potrwać dłuższą chwilę. Szybkie wybudzanie: Zużycie prądu będzie nieco wyższe niż w przypadku opcji Niskie zużycie, ale urządzenie szybciej osiągnie pełną gotowość. | -

* Ustawienie fabryczne
Auto
Ta funkcja reguluje moc zasilania, tak aby była ona optymalna w każdym kolejnym okresie. W tym celu analizuje użycie urządzenia na podstawie rejestrów zadań z określonego okresu.
Jeśli nie są dostępne dzienniki zadań z 4 tygodni, urządzenie przechodzi do szablonu 2 (Tryb 3 (Priorytet oszczędzania energii 1) w godzinach od 8:00 do 18:00). Następnie przechodzi do trybu Tryb4 (Oszczędność energii - priorytet2).
Ręczna
Można określić zasady dla każdego zakresu czasu.
Urządzenie dysponuje szablonem 3-wzorcowym. Wzorzec Oszczędność energii można dodać do wzorców „Original Eco” od 1 do 4.
Szablon 3-wzorcowy

Szablon | Wzór | Opis trybu
--- | --- | ---
Szablon 1 | Zawsze „Oszczędność energii - priorytet 2” | Urządzenie działa przez cały czas w „Tryb4 (Oszczędność energii - priorytet2)”.
Szablon 2 | „Oszczędność energii - priorytet 1” od 8:00 do 18:00 | Urządzenie działa w „Tryb3 (Oszczędność energii - priorytet1)” od 8:00 do 18:00, a w „Tryb4 (Oszczędność energii - priorytet2)” w innych godzinach.
Szablon 3 | „Start zadania - priorytet 1” od 8:00 do 18:00 | Urządzenie działa w „Tryb1 (Start zadania - priorytet1)” od 8:00 do 18:00, a w „Tryb4 (Oszczędność energii - priorytet2)” w innych godzinach.

Ustawienia działania przy określonej dacie
Można określić dzień, w którym będzie wykonywane drukowanie dużego nakładu lub specjalne zadanie; wtedy ten dzień zostanie oznaczony jako "określona data". Można także ustawić wzorzec oszczędzania energii tylko dla tego dnia.

Zadania w dniu oznaczonym jako "określona data" są wykonywane według ustawień określonych dla tego dnia, niezależnie od tego, czy funkcja Czas przejścia do automatycznego wyłączania zasilania jest włączona czy wyłączona.

Zakładka "Określona data"
Można określić dzień, w którym będzie wykonywane drukowanie dużego nakładu lub specjalne zadanie; wtedy ten dzień zostanie oznaczony jako "określona data". Można także ustawić wzorzec oszczędzania energii tylko dla tego dnia.

Element | Opis
--- | ---
Ustawienie Daty | Określ dzień, w którym urządzenie ma wykonywać zadania według określonego wzorca. Określ dzień, wybierając numer od 1 do 31 w opcji Co miesiąc lub Koniec każdego miesiąca.
Działanie w trybie oszczędzania energii | Wybierz wzorzec oszczędzania energii, który chcesz zastosować. Użyj zakładki "Wzorzec", aby określić szczegóły wzorca oszczędzania energii.
Działanie w święta | Określ działanie maszyny, w przypadku gdy określona wcześniej data przypada w święta. Użyj zakładki "Dzień wolny", aby oznaczyć dany dzień jako święto.

- Jeśli data przesunięta z powodu święta zbiegnie się z wcześniej określoną datą, ustawienia wcześniej określonej daty mają priorytet.
- Jeśli dla danego dnia ustawiono więcej "określonych dat", są one wyświetlane w kolejności rosnącej od 1 do 7 (według numerów określonych dat).

Zakładka "Wzorzec"
W tej zakładce można określić szczegóły wzorca oszczędzania energii.

Element | Opis
--- | ---
Działanie w trybie oszczędzania energii | Wybierz wzorzec określonej daty, który chcesz zastosować.
Zmień nazwę schematu | Wprowadź nazwę, jeśli chcesz zmienić nazwę wzorca określonej daty.
Schemat do ustawienia | Wybierz schemat źródłowy, jeśli chcesz stworzyć wzorzec, korzystając z zapisanego lub ustawionego wcześniej wzorca.
Dodaj nowy rozkład zadań. | Dodaj rozkład zadań.

Zakładka "Dzień wolny"
Określ dzień wolny. Dzień oznaczony jako "Dzień wolny" nie zostanie oznaczony jako "Określona data".

Element | Opis
--- | ---
Lista dni wolnych | Po zaznaczeniu tej opcji wyświetlone są daty i dni tygodnia oznaczone jako dni wolne na okres dwóch lat.
Dzień tygodnia | Użyj tej opcji, aby określić dzień wolny według dni tygodnia.
Ustaw Okres | Użyj tej opcji, aby określić dzień wolny według daty. Po zapisaniu dnia wolnego w opcji Ustaw Okres, zapisany dzień pokazuje się jako "Ostatecznie zarejestrowany czas".

Wyświetl komunikat o opóźnionym przejściu w tryb wstępnego nagrzewania/automatycznym wyłączaniu zasilania
Określ, czy 15 sekund przed wejściem w tryb wstępnego nagrzewania lub tryb automatycznego wyłączania zasilania ma być wyświetlany komunikat.
Powrót do początku