# WŁĄCZ/WYŁĄCZ USTAWIENIA

Poniższe ustawienia powodują włączenie lub wyłączenie określonych funkcji.
Stan drukarki
Wyłączenie drukowania pustych arkuszy
Wyłącza drukowanie pustych arkuszy.
KONTROLA UŻYTKOWNIKA
Wyłączanie drukowania przez nieprawidłowego użytkownika
Można zablokować możliwość drukowania przez użytkowników, których dane nie są zarejestrowane w urządzeniu, na przykład drukowania bez podania ważnych informacji o użytkowniku w sterowniku drukarki lub drukowania pliku na serwerze FTP w Trybie ustawień (wersja WWW).
Ustawienia operacji
Anuluj timer auto-usuwania
Wyłącza tryb automatycznego usuwania.
Wyłączenie funkcji priorytetu zadań
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji priorytetu zadań. Jeśli funkcja ta zostanie wyłączona, przycisk [Priorytet] nie będzie wyświetlany na ekranie statusu zadania.
Blokowanie drukowania z obejściem
Wyłącza drukowanie z obejściem (drukowanie innych zadań przed zadaniem, które zostało zatrzymane* z powodu braku odpowiedniego papieru).
* Opcja ta jest nie jest brana pod uwagę, jeżeli skończy się papier w trakcie wykonywania zadania.
Wyłącz automatyczne powtarzanie naciśnięcia klawiszy
Wyłącza funkcję automatycznego powtarzania naciśnięcia klawiszy
Wyłączenie nastawiania zegara
Wyłącza możliwość zmiany daty i czasu.
Wyłączanie trybu okładek/przekładek
Wyłącza funkcję okładek i przekładek.
Kontrola urządzenia
Wyłączenie podajnika dokumentów
To ustawienie uniemożliwia użycie automatycznego podajnika dokumentów (ADF), na przykład gdy nie działa prawidłowo. (Jeśli ta funkcja jest aktywna, skanowanie bezpośrednio z szyby dokumentów jest nadal możliwe.)
Wyłączenie dupleksu
To ustawienie służy do wyłączenia druku dwustronnego - na przykład w przypadku, gdy moduł dupleksu nie działa prawidłowo.
Wyłączenie podajnika o dużej pojemności
To ustawienie uniemożliwia użycie podajnika o dużej pojemności, jeśli na przykład nie działa on prawidłowo.
Wyłączenie opcjonalnej kasety na arkusze
To ustawienie służy do wyłączania opcjonalnej kasety na arkusze, jeśli na przykład nie działa ona prawidłowo.
Wyłączenie ustawienia podajnika
Wyłącza ustawienia podajnika.
Wyłączenie finiszera
To ustawienie uniemożliwia użycie finiszera lub finiszera siodłowego, jeśli na przykład nie działa on prawidłowo.
Wyłączenie przesunięcia
Wyłącza przesunięcie
Wyłączenie zszywacza
To ustawienie uniemożliwia użycie zszywacza, na przykład, gdy zszywacz finiszera lub finiszer siodłowy nie działa prawidłowo.
Wyłączenie dziurkacza
To ustawienie uniemożliwia użycie dziurkacza, na przykład, gdy moduł dziurkacza finiszera lub finiszer siodłowy nie działa prawidłowo.
Wyłączenie trybu kolorowego
Jeśli wystąpią problemy związane z kolorem i nie można drukować, można tymczasowo zablokować tryb kolorowy. Druk czarno-biały będzie nadal możliwy.
Ta funkcja może służyć wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne.
Po włączeniu tego ustawienia tylko pracownik autoryzowanego serwisu będzie mógł je anulować. Niezwłocznie skontaktuj się z dealerem lub pracownikiem najbliższego serwisu z listy zawartej w Instrukcji wprowadzającej w sprawie anulowania ustawienia i rozwiązania problemu.
Wyłączanie trybu urządzenia nadrzędnego
Wyłącza tryb urządzenia nadrzędnego do drukowania tandem.
(Zazwyczaj nie zachodzi konieczność zmiany tego ustawienia.)
Wyłączanie trybu urządzenia podrzędnego
Wyłącza tryb urządzenia podrzędnego do drukowania tandem.
(Zazwyczaj nie zachodzi konieczność zmiany tego ustawienia.)
Ustawienia kopiowania
Zabranianie rejestracji/usunięcia programu
Wyłącza rejestrowanie programów.
Wyłączenie podajnika bocznego przy kopiowaniu dwustronnym
Wyłącza możliwość użycia podajnika bocznego podczas kopiowania dwustronnego.
Podajnik boczny jest często używany do podawania naklejek, folii i innych specjalnych nośników, na których nie można wykonywać kopii dwustronnych.
Jeśli arkusz takiego nietypowego nośnika dostałby się do zespołu odwracającego, mogłoby dojść do zacięcia lub uszkodzenia urządzenia.
Jeśli do podajnika bocznego często wkładane są nośniki nietypowe, na których nie można wykonywać kopii dwustronnych, zalecane jest włączenie tej funkcji.
Wyłączenie automatycznego wybierania papieru
Wyłącza funkcję automatycznego wyboru papieru.
Jeśli to ustawienie jest włączone, papier o tym samym formacie, co oryginał ułożony na szybie dokumentów lub w podajniku dokumentów nie będzie wybierany automatycznie.
Wyłączenie rejestracji własnego obrazu
Wyłącza rejestrację obrazów użytkownika.
Wyłączenie wysyłania podczas kopiowania
Wyłącza funkcję wysyłania obrazów podczas kopiowania.
Ustawienia drukarki
Wyłącz drukowanie strony uwag
Wyłącza drukowanie strony uwag.
Wyłącz drukowanie strony testowej
Wyłącza drukowanie strony testowej.
Kiedy to ustawienie jest włączone, nie można użyć funkcji „Strona Testowa Drukarki” w Trybie ustawień do wydruku stron testowych.
Wyklucz podajnik boczny z automatycznego wyboru papieru
Jeśli włączony jest tryb [Auto] dla wyboru typu papieru, boczny podajnik może być wykluczony spośród dostępnych podajników.
To ustawienie jest zalecane, jeśli do podajnika bocznego jest często wkładany papier nietypowy.
Wyłączenie funkcji bezpośredniego druku z USB
Wyłącza funkcję bezpośredniego drukowania pliku z pamięci USB.
Wył. funkcji bezp. druku z folderu sieciowego
Wyłącza bezpośrednie drukowanie z folderu sieciowego.
Wyłączenie wysyłania podczas drukowania
Wyłącza funkcję wysyłania obrazów podczas drukowania.
Ustawienia wysyłania obrazów
Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania
Wyłącza możliwość zmiany kolejności wyświetlania (kolejność numerów wyszukiwania, rosnąco, malejąco) w książce adresowej i innych.
Jeśli ustawienie jest włączone, wyświetlane elementy nie są sortowane, nawet po naciśnięciu karty na ekranie książki adresowej.
Po wybraniu tego ustawienia będzie obowiązywała aktualnie wybrana kolejność.
Ustawienia wyłączania rejestracji
Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego.
Wyłącza zarządzanie adresami bezpośrednio z urządzenia.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- Grupa (Bezpośredni wpis)
- Grupa (Książka adresowa)

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz rejestrow. miejsca docelowego na stronie internetowej
Wyłącza zapisywanie miejsca docelowego w trybie ustawień (wersja WWW).
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- Grupa (Bezpośredni wpis)
- Grupa (Książka adresowa)
- Indywidualny

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Zabranianie rejestracji/usunięcia programu
Wyłącza możliwość korzystania z książki adresowej, jeśli zapisano program.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- E-mail
- FTP
- Komputer PC
- Folder sieciowy
- Internet-Faks (z serwerem SMTP)

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłączenie rejestracji wszystkich elementów programu
Ta funkcja uniemożliwia użycie książki adresowej, gdy zapisany jest program.
KSIĄŻKA ADRESOWA
Zabrania korzystania z książki adresowej we wszystkich trybach.
Wpis bezpośredni
Zabrania korzystania z książki adresowej dla funkcji wszystkich trybów.
Wyłącz rejestrację bloku pamięci
Wyłącza wszystkie rodzaje rejestracji bloku pamięci.
Skonfiguruj ustawienia następujących pozycji:
Pamięć Pollingu, Poufne, Do przesłania (Wpis bezpośredni), Do przesłania (Książka Adresowa)
Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz Rejestr. Urz. Docelow. Globalnym Wyszukiwaniem Adresu
Ta funkcja uniemożliwia zarządzenia adresami z globalnej książki adresowej.
Skonfiguruj ustawienia następujących pozycji:
E-mail, Faks Internetowy, Faks
Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz rejestrację za pomocą programu Network Scanner Tools
To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami poprzez program Network Scanner Tools.
Wyłączenie przekazywania przez sieć
Wyłącza korzystanie z funkcji trasowania przychodzącego.
Ustawienia wyłączania transmisji
Te ustawienia służą do wyłączania następujących operacji wysyłania.
Wyłącz [Wyślij ponownie] w trybie wysyłania obrazu
To ustawienie blokuje możliwość korzystania z przycisku [Wyślij ponownie] w oknie podstawowym trybu wysyłania obrazów.
Wyłącz wybór z książki adresowej
Uniemożliwia wybór odbiorców z książki adresowej.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- E-mail
- FTP
- Komputer PC
- Folder sieciowy
- Internet-Faks (z serwerem SMTP)

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz możliwość wpisu bezpośredniego
Wyłącza możliwość wpisu bezpośredniego miejsca docelowego i innych.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- E-mail
- Folder sieciowy
- Komputer PC
- Folder sieciowy
- Internet-Faks (z serwerem SMTP)

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz transmisję PC-I-Faks
To ustawienie uniemożliwia transmisję PC-I-Faks.
Ustawienia przechowywania dokumentów
Wyłączenie drukowania tekstu/stempla przy przedruku
Podczas odzyskiwania i drukowania zapisanego pliku, funkcje drukowania są niedostępne.
Ta funkcja zapobiega niespójności dat między danymi oryginalnymi, wydrukowanymi i innymi.
Ustawienia druku grupowego (Grupowanie)
Podczas grupowego drukowania plików to ustawienie pozwala zablokować przycisk [Wszys. Użyt.] i przycisk [Użytk. Nieznany] w oknie wyboru użytkownika.
Funkcja Włącz/Wyłącz Ustawienia steruje tymi samymi parametrami co niektóre ustawienia włączania/wyłączania z innych grup. Ustawienia są powiązane (zmiana jednego ustawienia powoduje zmianę drugiego.)
Wyłączenie zapisywania do pamięci zewnętrznej
Zapisywanie w pamięci zewnętrznej jest wyłączone.
USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ
To ustawienie służy do ustawiania funkcji związanych z poprawą zabezpieczeń.
Ustawienie druku ukrytego wzoru
Wyłącza możliwość wpisu bezpośredniego wzoru tła i innych.
Powrót do początku