# USTAWIENIA PCL

To ustawienie służy do wybrania zestawu symboli, czcionek i kodu zmiany linii w środowisku PCL.
Ustawienia

Element | Opis | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia zestawu symboli PCL | Określa zestaw symboli używanych do druku. | Wybierz spośród 35 elementów.
Ustawienie czcionki PCL | Wybierz czcionkę używaną do druku. | Wewnętrzna czcionka Rozszerzona czcionka (Lista wewnętrznych czcionek, gdy nie są zainstalowane rozszerzone czcionki.)
Kod PCL nowego wiersza | Określa sposób reakcji drukarki na polecenie zmiany wiersza. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Szeroki A4 | Włączenie tej funkcji spowoduje, że na kartce o formacie A4 (8-1/2" x 11") będzie w jednej linii drukowanych 80 znaków czcionką o wielkości 10 punktów. (Jeśli ta funkcja jest wyłączona, możliwe jest drukowanie do 78 znaków w linii.) | (Wł.) (Wył.)

Powrót do początku