# DZIELENIE BROSZURY NA STRONY I PRZESYŁANIE KOLEJNYCH STRON(PODZIAŁ KSIĄŻKI)

## Przegląd

Otwarte strony broszury zszywanej siodłowo są przed transmisją dzielone na strony według rzeczywistej kolejności stron.
Podczas korzystania z tej funkcji nie trzeba sortować stron wysyłanego oryginału.
Funkcję tę można włączyć, jeśli dla formatu oryginału wybrano ustawienie [Auto].
W połączeniu z tą funkcją nie można używać szyby dokumentów.

## Obsługa

Ułóż oryginały na tacy automatycznego podajnika dokumentów (ADF).

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

Wybierz odbiorcę.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Podział książki].
Wybierz położenie grzbietu oryginalnej broszury.
Sprawdź podgląd obrazu wyświetlany na ekranie i upewnij się, że położenie grzbietu jest prawidłowe. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Anulowanie funkcji podziału książki:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”. Nie można zmienić ustawień tej funkcji z poziomu okna podglądu.
Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
Powrót do początku