# URZĄDZENIA PERYFERYJNE

W celu zwiększenia funkcjonalności urządzenia można je wyposażyć w urządzenia peryferyjne.
Urządzenia peryferyjne to wyposażenie opcjonalne. Jednakże w przypadku niektórych modeli poszczególne urządzenia peryferyjne stanowią standardowe wyposażenie.

(Stan na czerwiec 2013)

Nazwa produktu | Numer produktu | Opis
--- | --- | ---
Podstawa / kaseta na 1 x 500 arkuszy | MX-DE22 | Podajnik dodatkowy. Podajnik ten może pomieścić maksymalnie 500 arkuszy papieru.
Podstawa / kaseta na 2 x 500 arkuszy | MX-DE23 | Podajnik dodatkowy. Każdy podajnik może pomieścić maksymalnie 500 arkuszy papieru.
Podstawa/kaseta na 2000 arkuszy | MX-DE21 | Podajniki dodatkowe. Wpodajniku 3 – maksymalnie 1150 arkuszy, a w podajniku 4 – maksymalnie 850 arkuszy.
Podajnik o dużej pojemności | MX-LC11 | Podajnik dodatkowy. Podajnik ten może pomieścić maksymalnie 3500 arkuszy papieru. Do montażu konieczna jest podstawa/1 kaseta/2 kasety/3 kasety na 500 arkuszy każda/kaseta na 2000 arkuszy.
Podajnik długiego papieru | MX-LT10 | Długi papier należy umieszczać na podajniku bocznym.
Moduł tacy wyjścia | MX-TRX2 | Można go zainstalować z prawej strony urządzenia.
Szafka tacy wyjścia | MX-TU13 | Można ją zainstalować w środkowej części urządzenia.
FINISZER | MX-FNX9 | Urządzenie wyjściowe, które umożliwia korzystanie z funkcji zszywania i przesuwania offsetowego.
FINISZER (DUŻY ODBIORNIK PAPIERU) | MX-FN11 | Urządzenie wyjściowe, które umożliwia korzystanie z funkcji zszywania i przesuwania offsetowego. Do montażu konieczna jest podstawa/1 kaseta/2 kasety/3 kasety na 500 arkuszy każda/kaseta na 2000 arkuszy oraz podajnik o dużej pojemności.
FINISZER SIODŁOWY | MX-FN10 | Urządzenie wyjściowe, które umożliwia korzystanie z funkcji zszywania, przesuwania offsetowego i kopiowania broszur. Do montażu konieczna jest podstawa/1 kaseta/2 kasety/3 kasety na 500 arkuszy każda/kaseta na 2000 arkuszy oraz podajnik o dużej pojemności.
FINISZER SIODŁOWY (DUŻY ODBIORNIK PAPIERU) | MX-FN18 | Urządzenie wyjściowe, które umożliwia korzystanie z funkcji zszywania, przesuwania offsetowego i kopiowania broszur. Do montażu konieczna jest podstawa/1 kaseta/2 kasety/3 kasety na 500 arkuszy każda/kaseta na 2000 arkuszy oraz podajnik o dużej pojemności.
Moduł podajnika papieru | MX-RB20N | Moduł ten jest niezbędny do montażu finiszera siodłowego.
MODUŁ DZIURKACZA | MX-PNX1A, MX-PNX1B, MX-PNX1C, MX-PNX1D | Moduł ten służy do wykonywania dziurek w kopiach oraz innych wydrukach. Wymaga finiszera.
MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D | Moduł ten służy do wykonywania dziurek w kopiach oraz innych wydrukach. Wymaga finiszera siodłowego.
MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D | Moduł ten służy do wykonywania dziurek w kopiach oraz innych wydrukach. Wymagany jest finiszer (większa układarka) lub finiszer siodłowy (większa układarka).
Zestaw czcionek kodu kreskowego | MX-PF10 | Dodaje czcionki kodu kreskowego.
Zestaw rozszerzenia XPS | MX-PUX1 | Ten zestaw można wykorzystać jako drukarkę kompatybilną ze standardem XPS. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Zestaw faksu internetowego | MX-FWX1 | Umożliwia korzystanie z funkcji faksu internetowego.
Moduł Ochrony Danych | MX-FR42U | Dodaje do urządzenia funkcję zabezpieczeń.
Zestaw do kopiowania danych | MX-EB12N | Zapisuje kopie danych w osobnym miejscu.
Moduł integracji aplikacji | MX-AMX1 | Modułu integracji aplikacji można używać razem z funkcją skanera sieciowego, by dołączać plik metadanych do pliku zeskanowanego obrazu.
Moduł komunikacji aplikacji | MX-AMX2 | Moduł ten umożliwia podłączenie urządzenia do zewnętrznej aplikacji przez sieć.
Moduł konta zewnętrznego | MX-AMX3 | Moduł ten jest niezbędny, aby na urządzeniu można było korzystać z zewnętrznej aplikacji do zarządzania kontami.
Zestaw rozszerzenia funkcji skanowania* | MX-EB11 | Zapisuje zeskanowany dokument w formacie PDF o wysokim stopniu kompresji. Pliki PDF o wysokim stopniu kompresji zajmują mniej miejsca niż standardowe pliki PDF.
Zestaw licencji Sharpdesk 1 | MX-USX1 | Oprogramowanie umożliwiające zintegrowane zarządzanie dokumentami i plikami na komputerze.
Zestaw licencji Sharpdesk 5 | MX-USX5
Zestaw licencji Sharpdesk 10 | MX-US10
Zestaw licencji Sharpdesk 50 | MX-US50
Zestaw licencji Sharpdesk 100 | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool 1 License Kit | MX-UN01A | W połączeniu z platformą Sharp OSA to oprogramowanie umożliwia efektywne skanowanie dużej liczby dokumentów i materiałów. Liczbę licencji można ustawić w zakresie od 1 do 100. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Sharp OSA Network Scanner Tool 5 License Kit | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool 10 License Kit | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool 50 License Kit | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool 100 License Kit | MX-UN1HA
Klawiatura | MX-KB11 N | Klawiatura zintegrowana z urządzeniem. Klawiatura może zostać schowana pod panelem operacyjnym, jeśli nie jest używana.
Zestaw do przeglądania stron WWW | MX-AM10 | Umożliwia dostęp do Internetu w celu przeglądania stron WWW.
Moduł pieczęci | AR-SU1 | Moduł ten stempluje każdą stronę oryginału po jej zeskanowaniu w trybie wysyłania obrazów.
Pojemnik pieczęci | AR-SV1 | Zestaw zawiera dwa pojemniki pieczęci.

Niektóre opcje mogą być niedostępne w niektórych krajach i regionach.
* Standardowe wyposażenie urządzeń MX-4141N i MX-5141N.
Powrót do początku