# USTAWIENIA SHARP OSA

Można używać ustawień Sharp OSA, jeżeli urządzenie wyposażone jest w moduł konta zewnętrznego lub moduł komunikacji aplikacji.
W niektórych krajach i regionach moduł komunikacji aplikacji i moduł konta zewnętrznego będą stanowić część wyposażenia standardowego.
Ustawienia zewnętrznego konta
Kontrola zewnętrznego konta
Kiedy to ustawienie jest włączone, urządzenie przechodzi do trybu sumowania zewnętrznego i funkcji sumowania można używać przez konto zewnętrzne.
Włącz autoryzację przez serwer zewnętrzny
Kiedy to ustawienie jest włączone, urządzenie przechodzi do trybu autoryzacji zewnętrznej. Dostęp do urządzenia jest kontrolowany przez aplikację zewnętrzną.
Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby uruchomić urządzenie ponownie, patrz „WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA” w części „ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ”
USTAWIENIA STEROWNIKA USB
Instalując moduł konta zewnętrznego lub moduł komunikacji aplikacji ustaw sterownik podłączanego urządzenia USB.
Zewnętrzna klawiatura
Wybierz użycie sterownika wewnętrznego lub zewnętrznego dla zewnętrznej klawiatury.
Czytnik kart
Określ, czy ma być używany wewnętrzny lub zewnętrzny sterownik czytnika kart IC.
Pamięć USB
Określ, czy ma być używany wewnętrzny lub zewnętrzny sterownik pamięci USB.
Poziom szyfrowania
Wybierz poziom szyfrowania dla komunikacji za pomocą sterownika zewnętrznego.
Wybierz brak szyfrowania lub AES-128, AES-256.

- Gdy wybrany jest sterownik zewnętrzny, podłączone urządzenie USB traktowane jest jak odłączone i nie można z niego korzystać.
- Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia.
  Informacje dotyczące ponownego uruchamiania urządzenia znajdują się w rozdziale „WŁĄCZANIE ZASILANIA”.
- Więcej informacji na temat sprawdzania, czy urządzenie USB jest podłączone do urządzenia można znaleźć w rozdziale „TEST SPRZĘTU USB”.

Ustawienia priorytetu zadań
Ustaw prędkość odtwarzania animacji w aplikacjach Sharp OSA.
Można dokonać następujących ustawień:

- Priorytet drukowania
- Półtony
- Priorytet odtwarzania animacji

Jeśli wybrana jest opcja [Odtwarzanie animacji LCD] lub [Zrównoważony], szybkość przetwarzania zadania (lub druku) może się zmniejszyć.
Wybierz [Priorytet Drukowania], aby zwiększyć szybkość przetwarzania zadania drukowania.
Powrót do początku