# BEZPOŚREDNI WYDRUK PLIKU NA SERWERZE FTP

## Przegląd

Po skonfigurowaniu serwera FTP użytkownik może wybierać i drukować pliki bezpośrednio z serwera za pomocą panelu dotykowego urządzenia. Funkcja ta pozwala uniknąć pobierania plików z serwera FTP na komputer użytkownika i wysyłania zadań drukowania z komputera do urządzenia.
Aby skonfigurować serwer FTP:
W „Trybie ustawień” wybierz opcje [Ustawienia Aplikacji] → [Ustawienie druku z MFP(FTP)] i skonfiguruj serwer FTP. (Niezbędne są uprawnienia administratora.) Można skonfigurować do 20 serwerów FTP.
Jeśli wybrany zostanie plik PDF zabezpieczony hasłem, aby rozpocząć drukowanie należy wprowadzić hasło w oknie statusu zadań.

- DRUKOWANIE ZASZYFROWANEGO PLIKU PDF

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Przechowywanie Dokumentów].
Naciśnij przycisk [Wybierz plik z FTP do wydruku] na panelu sterowania.
Naciśnij przycisk serwera FTP, z którym chcesz się połączyć.
Naciśnij przycisk odpowiadający plikowi do druku, a następnie naciśnij przycisk [Wybierz ustawienia drukowania] na panelu sterowania.

- W przypadku drukowania wielu plików naciśnij przyciski plików, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk [Drukuj] na panelu sterowania.
- Po lewej stronie przycisków odpowiadających plikom do wydrukowania widoczna będzie ikona .
- Po lewej stronie przycisków odpowiadających folderom na serwerze FTP widoczna jest ikona . Aby wyświetlić folder lub plik folderu, należy nacisnąć ten przycisk.

- Możliwe jest wyświetlenie do 100 przycisków odpowiadających plikom i folderom.
- Naciśnij , aby przejść na wyższy poziom folderów.
- Podczas przechodzenia na niższy poziom w strukturze folderów poprzez naciśnięcie przycisku folderu pojawia się przycisk .
  Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do okna wyboru nazwy pliku lub folderu.
- Naciśnij przycisk [Nazwa Pliku lub Folderu], aby zmienić kolejność plików i folderów wyświetlanych na ekranie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie między kolejnością rosnącą i malejącą.

Wybierz warunki drukowania.

- W przypadku wybrania wielu plików w kroku 4, możliwy jest wyłącznie wybór liczby wydruków.
- W przypadku wybrania pliku zawierającego warunki drukowania (np. pliki PCL, PS, lub XPS) w kroku 4, ustawienia te zostaną zastosowane.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Drukuj na błyszczącym papierze] opcja [Wybór Papieru] jest ustawiona na [Papier Błysz.] (podajnik boczny), a opcja [Rozdzielczość wyjściowa] jest ustawiona na [600 dpi (wysoka jakość)].
Naciśnij przycisk [Start].
Drukowanie rozpocznie się po pobraniu wybranego pliku.
Powrót do początku