# OBSZAR SKANOWANIA

Aby wyczyścić ten element, wykorzystaj element czyszczący do szkła, który jest przechowywany w automatycznym podajniku dokumentów. Po użyciu elementu czyszczącego do szkła umieść go z powrotem na miejscu.

### W przypadku urządzeń MX-4140N/MX-5140N

Otwórz automatyczny podajnik dokumentów i usuń element czyszczący do szkła.
Wyczyść obszar skanowania na szybie dokumentów przy użyciu elementu czyszczącego do szkła.
Umieść element czyszczący z powrotem na miejscu.

### W przypadku urządzeń MX-4141N/MX-5141N

Otwórz automatyczny podajnik dokumentów i usuń element czyszczący do szkła.
Wyczyść obszar skanowania na szybie dokumentów przy użyciu elementu czyszczącego do szkła.
Jeden obszar skanowania znajduje się na szybie dokumentów, a drugi – wewnątrz automatycznego podajnika dokumentów.
Otwórz pokrywę obszaru skanowania w automatycznym podajniku dokumentów.
Dociśnij pokrywę, aby ją zdjąć.
Wyczyść obszar skanowania w automatycznym podajniku dokumentów.
Zamknij pokrywę.
Umieść element czyszczący z powrotem na miejscu.
Powrót do początku