# WYMIANA POJEMNIKA ZE ZUŻYTYM TONEREM

## Przegląd

Pojemnik na zużyty toner gromadzi nadmiar tonera, który powstaje w trakcie drukowania. Po zapełnieniu pojemnika zużytym tonerem zostanie wyświetlony komunikat "Wymień pojemnik ze zużytym tonerem".

- Nie wrzucaj pojemnika ze zużytym tonerem do ognia. Toner może wyprysnąć i spowodować oparzenia.
- Pojemnik ze zużytym tonerem należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Wyjmij pojemnik ze zużytym tonerem.
Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik ze zużytym tonerem.
Pojemnik ze zużytym tonerem wysunie się do przodu, jak pokazano na poniższym rysunku. Poczekaj, aż pojemnik wysunie się do końca.
Zachowaj niewykorzystaną zapasową końcówkę czyszczącą.
Umieść ją po lewej stronie nowego pojemnika na zużyty toner.
Wyjmij pojemnik ze zużytym tonerem.
Przytrzymaj pojemnik ze zużytym tonerem obiema rękami i unieś go powoli.
Umieść pojemnik ze zużytym tonerem na płaskiej powierzchni.
Przed odłożeniem pojemnika ze zużytym tonerem umieść na tej powierzchni arkusz papieru, na przykład gazetę.

- Nie należy ustawiać pojemnika otworami w dół, ponieważ spowoduje to wysypanie toneru.

Wyjmij zatyczki z otworów.
Chwyć końcówkę każdej zatyczki i pociągnij do siebie.
Są 4 zatyczki. Wyciągnij je wszystkie.
Zamknij otwory.
Chwyć końcówkę każdej czarnej zatyczki i wsadź ją do otworu w pojemniku, aby go zamknąć.

- Są 4 zatyczki. Zamknij wszystkie otwory.
- Wyjęte pojemniki ze zużytym tonerem przechowuj w plastikowym worku (nie wyrzucaj ich). Pojemniki zostaną odebrane przez technika serwisu.

Zamontuj nowy pojemnik na zużyty toner.
Wsuń pojemnik od góry pod kątem. (W przeciwnym kierunku niż podczas wyciągania.)
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku