# OPERACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TRYBÓW

## FINISZER SIODŁOWY (DUŻY ODBIORNIK PAPIERU)

Moduł ten oferuje funkcję przesuwania offsetowego, która sortuje wydruki wychodzące, przesuwając każdy zestaw arkuszy oraz funkcję sortowania i zszywania, która pozwala na zszycie każdego zestawu kopii, funkcję zszywania siodłowego, która automatycznie zszywa środek arkuszy i zagina je na pół, jak również funkcję zaginania papieru, która zagina arkusze papieru na pół.
Aby móc wykonywać otwory w zadrukowanym papierze, należy zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza.

- Nazwy funkcji
- Materiały eksploatacyjne
- Konserwacja finiszera siodłowego (dużego odbiornika papieru)

Nazwy funkcji
×
Moduł zbierający papier do zszywacza
Układa w stos papier, który ma zostać zszyty.
×
Taca odbiorcza (taca górna, taca dolna)
Zszyte i przesunięte offsetowo wydruki są dostarczane na tę tacę.
Taca jest przedłużana. W celu drukowania na papierze o dużym formacie należy wysunąć tacę (format papieru A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" i 8-1/2" x 13").
×
Prowadnica tacy zszywacza siodłowego
Prowadnica dla wydruków dostarczanych na tacę. Przed rozpoczęciem drukowania przyłącz prowadnicę tacy zszywacza siodłowego w pozycji odpowiedniej dla używanego formatu papieru.
×
Taca zszywacza siodłowego
Zszyte siodłowo wydruki są dostarczane na tę tacę.
×
Pokrywa górna
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Pokrywa przednia
Otwórz tę pokrywę, aby wymienić pojemnik ze zszywkami lub usunąć zacięte zszywki.
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.

- Do montażu finiszera siodłowego (dużego odbiornika papieru) wymagany jest podajnik papieru oraz podstawa / kaseta na 1 x 500 / 2 x 500 / 2000 arkuszy.
- Na finiszerze siodłowym (dużym odbiorniku papieru) nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, ani go przyciskać.
- W trakcie drukowania oraz w momencie włączania zasilania należy zachować ostrożność, ponieważ taca może poruszać się w górę i w dół.
- Finiszera siodłowego (dużego odbiornika papieru) nie można zainstalować jednocześnie z finiszerem, finiszerem (dużym odbiornikiem papieru) lub finiszerem siodłowym.

Materiały eksploatacyjne
Finiszer siodłowy (duży odbiornik papieru) wymaga następującego pojemnika ze zszywkami:
Moduł finiszera
Pojemnik ze zszywkami (ok. 5000 zszywek w pojemniku x 3 pojemniki) AR-SC2
Moduł zszywacza siodłowego
Pojemnik ze zszywkami (ok. 2000 zszywek w pojemniku x 3 pojemniki) AR-SC3
Konserwacja finiszera siodłowego (dużego odbiornika papieru)
Kiedy pojemnik ze zszywkami będzie pusty, na panelu operacyjnym wyświetli się komunikat. Aby wymienić pojemnik ze zszywkami, wykonaj czynności obsługowe.

## FINISZER SIODŁOWY (DUŻY ODBIORNIK PAPIERU)

Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł finiszera).
Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł zszywacza siodłowego).
Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł finiszera).
< Liczba kroków: 7 >
Otwórz pokrywę przednią.
Ściśnij zielone elementy uchwytu na pojemnik ze zszywkami, a następnie wyciągnij uchwyt w górę i poza urządzenie.
Wyjmij pusty pojemnik ze zszywkami.
Naciśnij przycisk blokady, aby zwolnić pokrywę uchwytu na pojemnik ze zszywkami, a następnie wyjmij pojemnik.

Jeśli w pojemniku pozostały zszywki, pojemnika ze zszywkami nie można wyjąć.

Włóż nowy pojemnik ze zszywkami do uchwytu.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.

Nie usuwaj zabezpieczenia z zasobnika, dopóki nie zostanie on włożony do pojemnika.

Wyciągnij zabezpieczenie utrzymujące zszywki prosto.
Wsuń uchwyt na pojemnik ze zszywkami z powrotem na miejsce.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij pokrywę przednią.
Wykonaj kopię próbną w trybie sortowania ze zszywaniem, aby sprawdzić, czy funkcja zszywania działa poprawnie.
Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł zszywacza siodłowego).
Przed rozpoczęciem tej czynności usuń wszystkie kopie z tacy odbiorczej finiszera siodłowego (dużego odbiornika papieru). Nie umieszczaj usuniętych kopii z powrotem w tacy odbiorczej.
< Liczba kroków: 8 >
Otwórz pokrywę przednią.
Chwyć uchwyt modułu zszywacza siodłowego i powoli go wyciągnij, aż do końca.
Pociągnij moduł zszywacza w module zszywacza siodłowego i obróć go w górę.
Chwyć każdy z pustych pojemników ze zszywkami z lewej i prawej strony i wyjmij pojemniki.
Włóż nowy pojemnik ze zszywkami.
Włóż obydwa pojemniki ze zszywkami.
Usuń pokrywę z pojemnika ze zszywkami i zamontuj pojemnik.
Pociągnij moduł zszywacza w module finiszera do przodu, a następnie obróć go z powrotem do pozycji początkowej.
Wsuń moduł zszywacza siodłowego na miejsce.
Zamknij pokrywę przednią finiszera siodłowego.
Wykonaj kopię lub wydruk testowy przy wykorzystaniu funkcji zszywania siodłowego, aby sprawdzić, czy funkcja zszywania działa poprawnie.
Powrót do początku