# ZMIANA EKSPOZYCJI I TYPU OBRAZU ORYGINAŁU

## Przegląd

Wybranie ekspozycji i typu obrazu oryginału na podstawie oryginału zapewnia optymalne wyniki skanowania.
Podczas skanowania wielu oryginałów bezpośrednio z szyby należy zmieniać ustawienia ekspozycji przy każdej zmianie strony na szybie.
W przypadku korzystania z automatycznego podajnika dokumentów po rozpoczęciu skanowania nie można zmieniać ustawienia ekspozycji. (W przypadku trybu „Budowanie Pracy” w obszarze Inne ustawienia ekspozycji należy zmieniać po włożeniu każdego nowego zbioru oryginałów).
Ustawienia ekspozycji

Ekspozycja | Sugerowane ustawienie
--- | ---
Auto | Przy tym ustawieniu ekspozycja jest regulowana automatycznie dla jasnych i ciemnych części oryginału.
Ręczna | 1-2 | Wybierz to ustawienie, jeśli oryginał zawiera ciemny tekst.
3 | Wybierz to ustawienie podczas skanowania normalnych oryginałów (ani zbyt ciemnych, ani zbyt jasnych).
4-5 | To ustawienie należy wybrać, jeśli oryginał zawiera jasny tekst.

Ustawianie typu oryginału (tryb skanowania, tryb wprowadzania danych)

Element | Opis
--- | ---
Auto | Typ obrazu oryginału jest automatycznie wybierany tak, by pasował do oryginału.
Ręczna | Tekst/Druk. Fot. | Ten tryb zapewnia optymalną jakość skanowania oryginałów zawierających tekst i drukowane fotografie - np. magazynów lub katalogów.
Tekst/Foto | Ten tryb zapewnia optymalną jakość skanowania oryginałów zawierających tekst i fotografie - np. dokumentów tekstowych z doklejonymi zdjęciami.
Tekst | Ten tryb służy do skanowania standardowych dokumentów tekstowych.
Foto | Używaj tego trybu do skanowania fotografii.
Drukowana Fotografia | Ten tryb najlepiej nadaje się do skanowania drukowanych fotografii - np. z magazynu lub katalogu.
Mapa | Ten tryb nadaje się najlepiej do kopiowania map zawierających jasno cieniowane obszary i drobny tekst.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Ekspozycja].
Naciśnij przycisk przypisany do typu oryginału, który ma zostać ustawiony według rzeczywistego typu oryginału.
Naciśnij , aby wyregulować ekspozycję.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Jeśli wybrano opcję [Auto], zmiana ekspozycji powoduje automatyczne ustawienie opcji [Tekst] dla typu oryginału.

W trybie faksu internetowego
Naciśnij przycisk [Ekspozycja].
Naciśnij , aby wyregulować ekspozycję.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Jeśli wybrana jest opcja [Auto], ekspozycja zostanie ustawiona na "3".
Powrót do początku