# ZMIANA USTAWIEŃ DRUKOWANIA RAPORTU TRANSAKCJI(RAPORT TRANSAKCJI)

## Przegląd

Raport transakcji jest drukowany automatycznie, jeśli transmisja się nie powiedzie lub jeśli przeprowadzana jest transmisja rozsyłania.
W raporcie transakcji znajduje się opis operacji wysyłania (data i godzina rozpoczęcia, nazwa odbiorcy, czas trwania połączenia, liczba stron, wynik itp.)

- INFORMACJE WIDOCZNE W KOLUMNIE WYNIKÓW

Raporty transakcji są drukowane zgodnie z warunkami skonfigurowanymi w trybie ustawień. W razie potrzeby można wybrać inne warunki dla transmisji.

- Tej funkcji nie można używać w trybie skanowania ani wprowadzania danych.

- W przypadku operacji rozsyłania zmiany ustawień warunków drukowania raportu transakcji dotyczą wszystkich odbiorców.

## Obsługa

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Wybierz odbiorcę.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Raport Transakcji].
Naciśnij przycisk odpowiadający wymaganym ustawieniom druku.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Anulowanie funkcji raportu transakcji:
Naciśnij przycisk [Nie Drukuj].

- Warunki drukowania dla raportu transakcji są następujące:
  - „Zawsze drukuj”: Raport transakcji jest drukowany bez względu na powodzenie transmisji.
  - „Drukuj w razie błędu”: Raport transakcji jest drukowany w razie niepowodzenia transmisji.
  - „Nie Drukuj”: Raport transakcji nie jest drukowany.
- Ustaw pole wyboru [Drukuj Oryginalny Obraz] na , aby uwzględnić w raporcie transakcji część przesyłanego oryginału. Opcja Drukowania raportu jest niedostępna w przypadku korzystania z głośnika, transmisji bezpośredniej, odbioru pollingu lub transmisji przy użyciu F-kodu.

Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”.

- Jeśli oryginały zostały włożone do podajnika dokumentów, wszystkie strony zostaną zeskanowane.
  Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
- Jeśli oryginał został umieszczony na szybie dokumentów, należy skanować po jednej stronie naraz.
  Po zakończeniu skanowania ułóż następny oryginał i naciśnij przycisk [Start]. Powtarzaj tę procedurę, aż wszystkie strony zostaną zeskanowane. Następnie naciśnij przycisk [Koniec].
  Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

Powrót do początku