# NA WYDRUKACH POJAWIAJĄ SIĘ SMUGI

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją? | Używaj papieru zalecanego przez firmę SHARP. Używanie papieru przeznaczonego dla innych modeli lub nie obsługiwanego papieru specjalnego może powodować zacięcia i smugi. — „MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE” w „Instrukcji wprowadzającej”
Czy drukujesz na dziurkowanym papierze? | Staraj się, aby obraz nie nachodził na otwory. Jeśli drukowany obraz nachodzi na otwory, smugi mogą się pojawić na tylnej stronie papieru przy drukowaniu jednostronnym lub na obu stronach przy dwustronnym drukowaniu.
Czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie konserwacji? | Skontaktuj się jak najszybciej z dealerem lub autoryzowanym serwisem.

Powrót do początku