# KOPIOWANIE DWÓCH STRON KARTY NA JEDNEJ STRONIE(CARD SHOT)

## Przegląd

Ta funkcja służy do kopiowania przedniej i tylnej strony karty na jednym arkuszu, nie na dwóch osobnych arkuszach.
Takie rozwiązanie ułatwia kopiowanie dowodów osobistych i pozwala zaoszczędzić papier.
Zmiana domyślnego rozmiaru oryginału podczas korzystania z funkcji Card Shot:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Kopiowania] → [Ustawienia Kopii] → [Ustawienia Card Shot].

## Obsługa

Wybierz papier, który ma być używany do funkcji Card Shot.
Wybierz papier zgodnie instrukcjami w części „WYBÓR PODAJNIKA PAPIERU DO KOPIOWANIA”.
Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Card Shot].
Naciśnij przycisk [Wł.] i podaj odpowiedni format oryginału.

- Naciśnij obszary, na których wyświetlane są odpowiednio szerokość i wysokość, a następnie wprowadź rozmiary za pomocą przycisków numerycznych.
- Aby szybko ustawić rozmiar, najpierw określ wartość zbliżoną do wartości wymaganej, korzystając z przycisków numerycznych, a następnie wyreguluj ją za pomocą przycisków .

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Po wybraniu ustawienia dla pola wyboru [Dopasuj do form. papieru] oryginał jest powiększany lub pomniejszany według skali stosownej do jego formatu.
Anulowanie funkcji Card Shot:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Ułóż kartę na szybie dokumentów stroną zadrukowaną do dołu i naciśnij przycisk [Podgląd].

- SZYBA DOKUMENTÓW

Umieść kartę na szybie dokumentów stroną zadrukowaną do góry, a następnie naciśnij przycisk [Dodatk. Skanow.], aby zeskanować rewers karty.
Ustawień kopiowania nie można zmienić podczas skanowania dodatkowych stron.
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Koniec], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku