# USTAWIANIE FORMATU WYSYŁANIA OBRAZU

## Przegląd

Naciśnij ten przycisk, aby określić format wysyłania tak samo, jak format papieru. Jeśli ustawiony format wysyłania jest większy od formatu skanowania, obraz zostanie powiększony. Jeśli ustawiony format wysyłania jest mniejszy od formatu skanowania, obraz zostanie pomniejszony.

- Formatu wysyłania nie można ustawić, jeśli format skanowania jest ustawiony na [Duża Dług.] lub jeśli format skanowania został ustawiony poprzez wprowadzenie wartości liczbowych.
- Formatu wysyłania nie można zmieniać, jeśli wybrany jest format pliku [TIFF-S] w trybie faksu internetowego. (Format wysyłania jest ustawiony na stałe na A4R (8-1/2" x 11" R).)

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Oryginał].
Naciśnij przycisk [Format Przesł.].
Naciśnij wybrany przycisk formatu przesyłania.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
W zależności od formatu papieru wybranego dla opcji "Format skanu", niektóre formaty mogą być niedostępne dla opcji "Format przesyłania". Nie można nacisnąć przycisków, które są niedostępne dla opcji „Format przesł.”.
Naciśnij przycisk „Orientacja obrazu” odpowiadający orientacji oryginału.
Jeśli ustawienie nie jest prawidłowe, wysłany obraz może być nieodpowiedni.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Aby skonfigurować ustawienie domyślne orientacji obrazu, w "Trybie ustawień" wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazu] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Domyślne] → [Orientacja Obrazu].
Skala użyta do zmniejszenia lub powiększenia oryginału pojawi się między opcjami "Format skanu" a "Format przesyłania".
Powrót do początku