# ZSZYWANIE NIE JEST WYKONYWANE (W TYM ZSZYWANIE BROSZUR)

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy pojawia się komunikat proszący o sprawdzenie modułu zszywacza? | Usuń zacięte zszywki. – "USUWANIE ZACIĘĆ" w części "OPERACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TRYBÓW"
Czy pojawia się komunikat proszący o dodanie zszywek? | Wymień pojemnik ze zszywkami. Nie zapomnij wymienić obudowy zszywek. – "USUWANIE ZACIĘĆ" w części "OPERACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TRYBÓW"
Czy jest pomieszany papier o różnych szerokościach? | Aby wykonać zszywanie różnych formatów, użyj papieru o takiej samej szerokości i wybierz ustawienie [Taka sama szerokość]. Zszywanie nie jest możliwe, gdy jest pomieszany papier o różnych szerokościach. Podczas kopiowania wybierz opcję [Taka sama szerokość] w pozycji [Oryginał o różnych formatach] w sekcji [Inne].
Czy arkuszy jest więcej niż może być jednorazowo zszytych? | Informację o maksymalnej liczbie arkuszy, jaką można zszyć, znajdziesz w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w Instrukcji wprowadzającej.
Czy jest format, którego nie można zszyć w zadaniu drukowania? | Informacje o formatach papieru, które można zszywać, można znaleźć w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w Instrukcji wprowadzającej.
Czy ustawienie typu papieru wybranego podajnika w sterowniku drukarki jest wybrane na typ papieru, który nie może być zszywany? | Sprawdź ustawienia typu papieru w urządzeniu i wybierz podajnik, który ma papier odpowiedni do zszywania*. Kliknij przycisk [Szczegóły] w opcji [Wybór papieru] w karcie [Wybór papieru] właściwości sterownika drukarki i sprawdź ustawienie typu papieru w każdym podajniku. * Zszywanie nie jest możliwe na papierze samoprzylepnym, papierze z zakładkami, papierze błyszczącym, foliach i kopertach. Dodatkowo jeżeli w typie użytkownika jest wybrane "Wyłącz zszywacz" zszywanie nie będzie możliwe.
Czy funkcja została wyłączona przez administratora? | Zapytaj administratora. Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień.

Powrót do początku