# DRUKOWANIE UKRYTEGO WZORU

Służy do wyboru Ustawienia druku ukrytego wzoru.
Funkcja drukowania ukrytego wzoru zabezpiecza przed nieautoryzowanym kopiowaniem poprzez dodanie określonego ukrytego tekstu, który staje się widoczny w tle na kopiach wydruków.
Ustawienia domyślne

Element | Opis
--- | ---
Ustawienie druku ukrytego wzoru | To ustawienie umożliwia druk wzoru.
Kolor druku | Wybierz kolor druku.
Ekspozycja | Służy do wyboru ekspozycji.
Rozmiar czcionki | Służy do wyboru rozmiaru czcionki.
Kąt | Służy do wyboru kąta, pod jakim drukowane będą znaki.
Styl czcionki | Służy do zastosowania znaków standardowych lub kursywy.
Wzór maskowania | Służy do wyboru wzoru maskowania.
Metoda drukowania | Służy do wyboru wzoru druku znaków. Widoczność znaków. Znaki w tle będą widoczne.

Ustawienia treści druku

Element | Opis
--- | ---
Znaki standardowe | Umożliwia wybranie zaprogramowanego fabrycznie łańcucha znaków. Do wyboru dostępne są następujące łańcuchy: NIE KOPIOWAĆ, Kopiowanie zabronione, Tylko do użytku wewnętrznego, Obchodzić się ostrożnie, POUFNE, Nieprawidłowa kopia, WAŻNE, KOPIA
Tekst ustalony | Służy do wyboru zaprogramowanego fabrycznie łańcucha znaków. To ustawienie jest ignorowane, jeśli włączona jest funkcja [Wpis bezpośredni]. NIE KOPIOWAĆ, Kopiowanie zabronione, Tylko do użytku wewnętrznego, Obchodzić się ostrożnie, POUFNE, Nieprawidłowa kopia, WAŻNE, KOPIA
Druk informacji | Umożliwia jednoczesne drukowanie następujących zbiorów informacji: Numer seryjny, identyfikator zadania konta, nazwa użytkownika/numer użytkownika, numer kontroli kopiowania, data i godzina
Wyłącz możliwość wpisu bezpośredniego | Służy do bezpośredniego wprowadzenia pożądanej nazwy użytkownika. To ustawienie jest ignorowane, jeśli włączona jest funkcja [Tekst ustalony].

Kontrast
Służy do ustawiania kontrastu znaków. Składowe czarna, magenta i cyjan mogą przyjmować dowolny z 9 dostępnych poziomów.
Zapisz drukowane znaki
Zapisuje znaki zaprogramowane przez użytkownika. Można zapisać do 30 znaków.
Powrót do początku