# PODAWANIE PAPIERU W ŚRODOWISKU WINDOWS

Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić formaty, typy oraz ilość papieru w podajnikach urządzenia. Aby sprawdzić ostatnie informacje o podajniku, kliknij przycisk [Status tacy] w oknie [Wybór papieru] na karcie [Papier].
Związek pomiędzy ustawieniami „Format papieru” a „Wybór papieru” jest następujący:

- W przypadku wybrania dla ustawienia „Podajnik Papieru” w oknie „Wybór papieru” opcji [Autowybór]

- Wybierany będzie automatycznie podajnik z papierem w formacie i typie ustawionym w menu „Format papieru" i „Typ papieru”.

- Jeżeli dla ustawienia „Podajnik Papieru” w oknie „Wybór papieru” wybrano opcję inną niż [Autowybór]

- Niezależnie od ustawienia „Format papieru” podczas drukowania będzie używany wybrany podajnik.
  Jeżeli dla ustawienia „Podajnik Papieru” wybrano opcję [Podajnik Boczny], należy upewnić się, że wybrano ustawienie „Typ papieru”. Sprawdź typ papieru jaki ustawiono dla podajnika bocznego urządzenia, upewnij się, że umieszczono odpowiedni typ papieru w podajniku bocznym, a następnie wybierz odpowiedni typ papieru.

- Jeżeli dla ustawienia „Typ Papieru” w oknie „Wybór papieru” wybrano opcję [Autowybór]

- Wybrany zostanie automatycznie papier standardowy lub przetworzony o formacie określonym w menu „Format papieru”. (Zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym wybierany jest wyłącznie papier standardowy.)

- Jeżeli dla ustawienia „Typ Papieru” w oknie „Wybór papieru” wybrano opcję inną niż [Autowybór]

- Wybierany będzie automatycznie podajnik z papierem wybranym w menu „Format papieru” i „Typ papieru” na karcie [Papier].

W podajniku bocznym można umieszczać również nośniki specjalne (np. koperty).
Informacje o procedurze ładowania papieru do podajnika bocznego można znaleźć w części "ŁADOWANIE PAPIERU DO PODAJNIKA BOCZNEGO".
Jeśli ustawienie [Włącz wykryty rozmiar papieru w podajniku bocznym] (fabrycznie wyłączone) lub [Włącz wybrany rozmiar papieru w podajniku bocznym] (fabrycznie włączone), dostępne po wybraniu opcji [Ustawienia Systemowe] w "Trybie ustawień" → [Ustawienia Drukarki] → [Ustawienia Domyślne] → [Ustawienia podajnika bocznego], będzie włączone, drukowanie nie będzie możliwe, w przypadku gdy format lub typ papieru ustawiony w sterowniku drukarki będzie inny niż format lub typ papieru w ustawieniach podajnika bocznego.
Aby wykluczyć podajnik boczny z dostępnego wyboru podajników przy włączonej opcji [Autowybór]:
W „Trybie ustawień” wybierz opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Drukarki] → [Ustawienia Domyślne] [Ustawienia podajnika bocznego] → [Wyklucz podajnik boczny z automatycznego wyboru papieru].
Jeśli do bocznego podajnika często są wkładane materiały nietypowe, zalecane jest włączenie tego ustawienia.
Powrót do początku