# SZYBA DOKUMENTÓW

## Przegląd

W tej części opisano czynności związane z umieszczaniem oryginałów na szybie dokumentów.

- Zamykaj automatyczny podajnik dokumentów powoli. Nagłe zamknięcie automatycznego podajnika dokumentów może go uszkodzić.
- Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców podczas zamykania automatycznego podajnika dokumentów.

Podczas skanowania grubej książki lub innego grubego oryginału podnieś tylną część automatycznego podajnika dokumentów i dopiero wtedy ułóż oryginał na szybie.
W trakcie zamykania otwórz maksymalnie automatyczny podajnik dokumentów, a następnie zamknij go.

Dozwolone formaty oryginału

Maksymalny format oryginału
Format standardowy 297 mm (pionowo) x 420 mm (poziomo) lub A3 11" (pionowo) x 17" (poziomo) Format niestandardowy 297 mm (pionowo) x 432 mm (poziomo) 11 5/8" (pionowo) x 17" (poziomo)

W przypadku niestandardowego formatu papieru należy zapoznać się z treścią odpowiedniego objaśnienia dla używanego trybu pracy zamieszczonego poniżej.
- KOPIOWANIE "WPROWADZANIE FORMATU ORYGINAŁU"
– WYSYŁANIE OBRAZÓW "USTAWIANIE FORMATU SKANOWANIA ORYGINAŁU ZA POMOCĄ WARTOŚCI LICZBOWYCH"

## Obsługa

Otwórz automatyczny podajnik dokumentów (ADF).
Włóż papier stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do dołu.
Ułóż oryginał skierowany drukiem do dołu na szybie dokumentów i wyrównaj lewy górny róg oryginału z tylnym lewym rogiem (na końcu oznaczenia ) szyby.
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod modułem wykrywania formatu oryginału.
Zamknięcie automatycznego podajnika dokumentów, w momencie gdy znajduje się pod nim jakiś przedmiot, może uszkodzić moduł wykrywania formatu oryginału lub uniemożliwić właściwe wykrywanie formatu oryginału.
W przypadku umieszczenia na szybie dokumentów oryginału w niestandardowym formacie, format oryginału można łatwo wykryć dzięki umieszczeniu na oryginale czystej kartki w formacie A4 (8 1/2" x 11"), B5 (5 1/2" x 8 1/2") lub innej kartki w standardowym formacie.
Zamknij automatyczny podajnik dokumentów.
Po ułożeniu oryginału zamknij automatyczny podajnik dokumentów. Jeżeli moduł zostanie otwarty, elementy wychodzące poza oryginał zostaną skopiowane na czarno, co spowoduje nadmierne zużywanie toneru.
Powrót do początku